# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 11ASVF11N1

## Garso išvesties įrenginio keitimas

Jei iš išorinio įrenginio, prijungto prie VAIO kompiuterio, nesklinda joks garsas, reikia pakeisti garso išvesties įrenginį.

1. Atidarykite Valdymo skydas ir pasirinkite Aparatūra ir garsas. (Kaip atidaryti Valdymo skydas, žr. Valdymo skydas atvėrimas.)
2. Pasirinkite Garsas.
3. Pasirinkite skirtuką Atsukti atgal.
4. Įsitikinkite, kad įrenginio, kurį norite naudoti kompiuterio garsui išvesti, piktograma pažymėta varnele.

   Jei piktograma nepažymėta varnele, pasirinkite ją ir pasirinkite Nustatyti numatytąjį.

5. Pasirinkite Gerai.

#### Kaip pakeisti garso dažnį ir gylį bitais

Skaitmeninio garso išvesties signalo dažnis ir gylis bitais turi būti nustatomi atsižvelgiant į jūsų skaitmeninio garso įrenginį.

Atlikite anksčiau nurodytus 1–3 veiksmus, tada pasirinkite HDMI įrenginio piktogramą ir Ypatybės. Skirtuke Išsamiau pasirinkite įrenginio palaikomą diskretizavimo dažnį ir gylį (pavyzdžiui, 16 bitų, 48 000 Hz (DVD kokybė)), tada – Gerai.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Išorinių garsiakalbių / ausinių prijungimas
- Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

Eiti į puslapio viršų