# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 11ASVF11N1

## Internetas

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas

  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite nutraukti „Wi-Fi“ ryšius.

- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

  Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

  Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

- Apie interneto ryšio paslaugas

  Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas

  Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

  Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite išjungti „Wi-Fi“ funkciją.

- Apie tinklą (LAN)

  Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.

### Galbūt ieškote šių temų:

- „Windows“ parduotuvė programų diegimas
- Antivirusinės programos naudojimas VAIO kompiuteryje

Eiti į puslapio viršų