# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 11ASVF11N1

## Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

„Wi-Fi“ naudoja toliau nurodytą IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartą, kuriame apibrėžiamas taikomos technologijos tipas. Informacijos apie kompiuterio konfigūraciją žr. specifikacijose.

#### IEEE 802.11a (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (dažnių juosta: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standartas teikia greitesnį ryšį nei IEEE 802.11b standartas.

#### IEEE 802.11n (dažnių juosta: 2,4 GHz / 5 GHz)

Tik modeliuose, suderintuose su IEEE 802.11b/g/n standartu, galima naudoti tik 2,4 GHz juostą.

#### IEEE 802.11ac (projektas) (dažnių juosta: 5 GHz)

Tik modeliuose, suderinamuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projekto) standartu.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

Eiti į puslapio viršų