# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 11ASVF11N1

## Kaip naudoti rašiklį

Naudodami pateiktą arba atskirai įsigytą rašiklį (Grafinės planšetės rašiklis), galite intuityviai valdyti savo VAIO kompiuterį švelniai paliesdami ekraną arba ką nors jame braižydami.

#### Žymiklio perkėlimas ekrane

Laikykite rašiklį prie ekrano, bet ekrano nelieskite. Ekrane pasirodys mažas žymiklis. Judinkite rašiklį norima kryptimi.

#### Kaip spustelėti (bakstelėti)

Rašikliu bakstelėkite norimą ekrano tašką.

Šiuo veiksmu pasirinkite parinktį, pvz., Gerai arba Atšaukti, pasirinkite meniu elementą arba atlikite kitus veiksmus, kaip įprastai naudojant kairįjį pelės mygtuką.

#### Kaip spustelėti dukart (bakstelėti dukart)

Rašikliu du kartus sparčiai spustelėkite ekrane norimą tašką.

Galite paleisti programą arba atidaryti failą du kartus bakstelėdami jo piktogramą.

#### Spustelėjimas dešiniuoju pelės mygtuku (paspausti ir laikyti)

Paspauskite ir laikykite apatinį rašiklio mygtuką, tada kartą bakstelėkite norimą ekrano tašką. Atsižvelgiant į tai, kurioje ekrano vietoje bakstelėjote, gali pasirodyti išskleidžiamasis meniu.

Tą patį veiksmą galite atlikti kelias sekundes palaikę rašiklį norimame taške.

#### Vilkimas (elemento perkėlimas)

Švelniai nustatykite rašiklį ant perkeltino elemento, tada vilkite jį ekrane norėdami perkelti.

#### Teksto trynimas

Atsižvelgiant į programą, tekstą galima ištrinti.

Paspauskite ir laikykite viršutinį rašiklio mygtuką, švelniai uždėkite rašiklį ant pirmo trintino teksto elemento, tada braukite rašikliu per tekstą iki paskutinio trintino teksto elemento. Norėdami ištrinti tekstą paspauskite Delete arba Backspace.

#### Pastaba

- Naudokite pateiktą arba atskirai įsigytą rašiklį.

- Tail cap yra magnetas. Prie rašiklio nelaikykite daiktų, kuriuos gali paveikti magnetiniai trukdžiai (pvz., kredito kortelės). To nepaisant galima prarasti įrašytus duomenis.

- Jei dirbate programa, naudojančia skaitmeninį kompasą, laikykite rašiklį atokiau nuo VAIO kompiuterio, kad Tail cap įtaisytasis magnetas nepaveiktų kompiuterio magnetometro.

- Rašiklį galite naudoti ranka liesdami ekraną. Jei rašiklį perkelsite jutiklinio ekrano link, negalėsite jutiklinio ekrano valdyti pirštais.

- Atsižvelgiant į ekraną, gali nepavykti slinkti naudojant rašiklį.

- Šiame rašiklyje nėra maitinimo tiekimo jungiklio. Norėdami naudoti įdėkite į rašiklį reikalingą maitinimo elementą.

- Jei rašiklis neveikia tinkamai, pakeiskite maitinimo elementą. Daugiau informacijos žr. Rašiklio maitinimo elemento pakeitimas.

- Jei naudojate atskirai įsigytą rašiklį (VGP-STD2), naudokite juodos spalvos plunksną, kuri buvo uždėta ant pateikto rašiklio. Negalima naudoti pakaitinės pilkos plunksnos.

- Kad smulkios dalys (pvz., plunksna, Tail cap, rašiklio kilpa ir maitinimo elementas) nebūtų praryti, laikykite toliau nuo vaikų.

#### Patarimas

- Kai kurios programos jaučia rašiklio spaudimą ir atitinkamai pasikeičia rašiklio linijos storis.

- Paspauskite rašiklio mygtuką prie ekrano, kad paleistumėte programą. Daugiau informacijos žr. Kompiuterio ekrane rodomo vaizdo apkarpymas (VAIO Clip) ir Pastabų įrašymo programos paleidimas (VAIO Paper).

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutiklinio valdymo funkcija)
- Kompiuterio ekrane rodomo vaizdo apkarpymas (VAIO Clip)
- Pastabų įrašymo programos paleidimas (VAIO Paper)

Eiti į puslapio viršų