# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 11ASVF11N1

## Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatorių galima krauti net naudojantis VAIO kompiuteriu, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į veikimo sąlygas.

1. Įjunkite VAIO kompiuterį į kintamosios srovės lizdą. (Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.)

#### Patarimas

- Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą.

  Atminkite, kad esant žemai temperatūrai, akumuliatorius kraunamas ilgiau.

- Norėdami patikrinti VAIO kompiuterio įtaisytojo akumuliatoriaus būseną, atidarykite darbalaukį ir darbalaukio pranešimų srityje pasirinkite akumuliatoriaus piktogramą, pvz.,(naudojama akumuliatoriaus energija) arba(kompiuteris prijungtas prie maitinimo tinklo). Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas
- Baterijos įkrovimo talpos tikrinimas
- Kaip pailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę

Eiti į puslapio viršų