VAIO Gebruikershandleiding VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2 Serie

Taak

# Draadloze LAN-communicatie starten

U kunt met behulp van VAIO Smart Network draadloze LAN-communicatie tussen uw VAIO-computer en een toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen. Zorg dat het toegangspunt ingeschakeld is en werkt voordat u het draadloze LAN gebruikt.
Lees de instructies in Voordat u het draadloze LAN gebruikt voor correct gebruik. [Details]

1. Zet de WIRELESS-schakelaar [Details] op ON.

1. Klik op (Start), Alle programma's en VAIO Smart Network of klik op (pictogram VAIO Smart Network) in het systeemvak van het bureaublad.

1. Zorg dat de schakeloptie naast Draadloos LAN (Wireless LAN) is ingesteld op On.

Als de optie op Off staat, klikt u om te schakelen naar On.
Hint

- Controleer of het WIRELESS-lampje [Details] brandt.

1. Selecteer in het venster VAIO Smart Network een geschikte modus voor uw draadloze LAN.

Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Smart Network voor meer informatie over de bediening.

1. Klik op of (pictogram Netwerk) in het systeemvak van het bureaublad.

1. Selecteer het gewenste toegangspunt en klik op Verbinden.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt Verbonden in het veld van het geselecteerde toegangspunt.
Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u op (Vernieuwen).
Als een venster voor invoer van een beveiligingssleutel [Details] verschijnt, voert u de beveiligingssleutel in en klikt u op OK. Houd er rekening mee dat beveiligingssleutels hoofdlettergevoelig zijn.
Opmerking

- Als op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11a/b/g/n, alleen de 2,4-GHz draadloze LAN-functie is ingeschakeld, kan uw VAIO-computer geen verbinding maken met een 5-GHz draadloos LAN-toegangspunt. Als alleen de 5-GHz draadloze LAN-functie is ingeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een 2,4-GHz draadloos LAN-toegangspunt.
  Op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11b/g/n of IEEE 802.11b/g, kan als de 2,4-GHz draadloze LAN-functie is uitgeschakeld, geen verbinding worden gemaakt met een toegangspunt. De computer kan ook geen verbinding maken met een 5,0-GHz draadloos LAN-toegangspunt.

- Het kan enige tijd duren voordat verbinding is gemaakt met een draadloos LAN-toegangspunt en de communicatie via het draadloze LAN wordt gestart.

Hint

- Nadat u de verbinding tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt tot stand hebt gebracht door de beveiligingssleutel in te voeren, wordt het toegangspunt geregistreerd in de computer. De volgende keer dat u verbinding maakt, hoeft u de beveiligingssleutel niet in te voeren.

## De status van een draadloze LAN-verbinding controleren

Plaats de muisaanwijzer op of (pictogram Netwerk) in het systeemvak van het bureaublad om de status van de verbinding met het draadloze LAN te controleren, bijvoorbeeld van het toegangspunt dat is verbonden met uw VAIO-computer.
Verwant onderwerp
Normen voor draadloze LAN's
Voordat u het draadloze LAN gebruikt
Draadloze LAN-communicatie stoppen
Opmerkingen over het gebruik van de draadloze LAN-functie
Beveiligingssleutel voor een draadloos LAN