Zadanie

# Remote control

Aplikacja Remote control umożliwia używanie tabletu jako pilota zdalnego sterowania po wcześniejszym zarejestrowaniu go jako pilot różnych urządzeń audio-wideo.
Możliwe jest korzystanie z funkcji pilota „gestowego” obsługiwanego za pomocą gestów, typu trącanie lub przesuwanie, jak również z funkcji „pełnego” pilota obsługiwanego puknięciami.

1. Puknij , aby uruchomić aplikację Remote control.

Wskazówka

- Jeżeli nie można odnaleźć ikony uruchamiania tej aplikacji, należy poszukać jej na ekranie uruchamiania aplikacji wyświetlanym po puknięciu [ Apps & Widgets] w górnym prawym rogu Ekranu głównego.

## Rejestrowanie pilota przez ustawienie kategorii i producenta urządzenia

Pilota zwykle rejestruje się w następujący sposób.

1. Uruchom aplikację Remote control.

1. Puknij [ Register device] lub [Register device].

1. Puknij [Easy registration].

1. Zarejestruj tablet jako pilota postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W razie potrzeby wykonaj [Remote control test].
Po zakończeniu konfigurowania zostanie wyświetlony ekran z listą urządzeń. Od tego momentu tablet można używać jako pilota.
Wskazówka

- Jeżeli nie można znaleźć kategorii ani producenta, można zezwolić, aby tablet rozpoznał sygnał zdalnego sterowania, i dopiero wówczas zarejestrować go.

- W przypadku pewnych kategorii lub producentów mogą zostać wyświetlone dwa urządzenia lub większa ich liczba. W takim przypadku należy sprawdzić działanie pilota dla każdego wyświetlonego „typu” i wybrać ten, który działa prawidłowo.

### Rejestrowanie pilota dla kolejnego urządzenia

Puknij [ Register device] na ekranie z listą urządzeń.

## Rozpoznawanie sygnału zdalnego sterowania i rejestrowanie go

Jeżeli nie można znaleźć kategorii ani producenta urządzenia w trybie [Easy registration], pilota można zarejestrować w następujący sposób.

1. Uruchom aplikację Remote control.

1. Puknij [ Register device] lub [Register device].

1. Puknij [Learn from a remote control].

1. Wybierz kategorię.

Pilot zostanie wyświetlony na ekranie.

1. Puknij przycisk, do którego chcesz przypisać sygnał.

1. Po wyświetleniu ekranu menu puknij [Learn remote commands].

1. Przybliż pilota, który ma być zarejestrowany, do czujnika podczerwieni w tablecie, puknij [Start] i naciśnij przycisk na pilocie, który ma być rozpoznany.

Po zarejestrowaniu przycisku na ekranie ponownie zostanie wyświetlony pilot.
Wskazówka

- Aby rozpoznać więcej przycisków, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 4 do 7.

## Wykorzystywanie tabletu jako pilota

Dostępne są dwa poniższe tryby obsługi pilota.

- „Pełny” pilot zdalnego sterowania

W tym trybie można obsługiwać urządzenie pukając przyciski, podobnie jak w przypadku zwykłego pilota na podczerwień.

- „Gestowy” pilot zdalnego sterowania

Jest to nowy sposób obsługi pilota zdalnego sterowania. Urządzenie reaguje na ruch palców na ekranie dotykowym, typu puknięcie czy trącanie, bez względu na to, gdzie dotyk zostanie wykryty. Dzięki temu urządzenie można obsługiwać w sposób intuicyjny bez spoglądania na ekran tabletu.

1. Na ekranie z listą urządzeń puknij ikonę urządzenia, którym chcesz sterować.

Zostanie wyświetlony ekran pilota, z poziomu którego puknięciami można sterować danym urządzeniem. Puknięcie przycisku w górnym prawym rogu ekranu pilota pozwala przełączać tryb pracy pilota z „gestowego” na „pełny” i odwrotnie.
Wskazówka

- W górnym lewym rogu ekranu pilota widoczna jest ikona danego urządzenia. Puknięciem przycisków z lewej i z prawej strony tej ikony można zmieniać sterowane urządzenie.

Zagadnienia pokrewne
Obsługa różnych urządzeń audio-wideo z poziomu posiadanego tabletu