Посібник користувача VAIO Серія VPCJ23

Завдання

# Заміна батарейки АА в миші

Замініть батарейку розміру АА в миші, коли вона витратить свій заряд.

1. Встановіть вимикач живлення миші в положення OFF.

1. Переверніть мишу. Натисніть по центру кришки та посуньте кришку батарейки в напрямку стрілки.

1. Вийміть стару та вставте свіжу лужну батарейку AA (стороною мінус (-) вперед), а потім закрийте кришку.

1. Встановіть вимикач живлення миші в положення ON.

Примітка

- Для заміни використайте свіжу батарейку АА.

- Якщо ви передбачаєте не використовувати мишу деякий час, встановіть вимикач живлення миші в положення OFF. Якщо ви передбачаєте не використовувати мишу довгий час, вийміть батарейку АА.

- Зразу замініть батарейку АА в миші, коли вона витратить свій заряд. Розряджена батарейка в миші може потекти.

- Оскільки миша не може використовуватися з акумулятором, використовуйте батарейку АА. Якщо використовується акумулятор, він може протекти та пошкодити мишу.

- Не перезаряджайте сухі елементи АА.

- Також читайте посібник про правила техніки безпеки з комплекту постачання.

Пов’язані теми
Частини та елементи керування на миші
Перевірка залишкового заряду батарейки миші