Manual do utilizador VAIO Série VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3

Reference

# Notas sobre a utilização da função de LAN sem fios

Antes de utilizar a função de LAN sem fios, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correcta da mesma.

- Em alguns países ou regiões, a utilização de produtos de LAN sem fios pode ser restringida por regulamentos locais.

- Os dispositivos de LAN sem fios funcionam na banda de 2,4 GHz, que é utilizada por uma vasta gama de dispositivos. Os dispositivos de LAN sem fios utilizam tecnologias para minimizar a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda; no entanto, esta interferência de rádio poderá causar a diminuição da velocidade de comunicação, diminuir a distância de comunicação ou originar falhas de comunicação.

- Se a função BLUETOOTH e a função de LAN sem fios de 2,4 GHz do computador VAIO estiverem ambas activadas, poderão ocorrer interferências que originarão a redução da velocidade de comunicação ou outros problemas.

- Para comunicar através de uma LAN sem fios quando estiver em viagem, terá de estabelecer um contrato com um fornecedor de serviços de ligação de LAN sem fios.

- Se o seu computador VAIO estiver equipado com a norma IEEE 802.11a/b/g/n, a utilização da função de LAN sem fios de 5 GHz no exterior é proibida por lei.

- A velocidade de comunicação e o alcance poderão variar de acordo com as seguintes condições:

- Distância entre dispositivos

- Existência de obstáculos entre os dispositivos

- Configuração dos dispositivos

- Condições de rádio

- Ambiente circundante (incluindo o material das paredes, etc.)

- Software em utilização
  As comunicações poderão ser interrompidas, dependendo das condições de rádio.

- A velocidade de transferência de dados indicada na especificação corresponde ao máximo teórico e poderá não reflectir a velocidade de transferência de dados actual.

- A velocidade de comunicação real poderá não ser tão rápida quanto a apresentada no computador VAIO.

- As bandas de frequências da LAN sem fios de 2,4 GHz e da LAN sem fios de 5 GHz não intercomunicam.

- A velocidade de transferência de dados da norma IEEE 802.11g e da norma IEEE 802.11n (2,4 GHz) poderá ser afectada por interferências quando utilizada com um produto IEEE 802.11b. Além disso, as normas IEEE 802.11g e IEEE 802.11n reduzem automaticamente a velocidade de transferência para manterem a compatibilidade com um produto IEEE 802.11b. A velocidade de transferência poderá ser recuperada alterando as definições do canal do ponto de acesso.

- As normas IEEE 802.11a e IEEE 802.11n não estão disponíveis em redes ad-hoc.

- Para parar a função de LAN sem fios abruptamente, coloque o selector WIRELESS na posição OFF.

- A norma WLAN inclui os métodos de encriptação: Wired Equivalent Privacy (WEP), que é um protocolo de segurança, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e Wi-Fi Protected Access (WPA). Propostos conjuntamente pelo IEEE e pela Wi-Fi Alliance, o WPA2 e o WPA são especificações de melhoramentos de segurança interoperacionais, baseados em normas, que aumentam o nível de protecção de dados e controlam o acesso às redes Wi-Fi existentes. O WPA foi concebido para ser compatível com a especificação IEEE 802.11i. Utiliza a encriptação de dados melhorada TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), além da autenticação de utilizador utilizando 802.1X e EAP (Protocolo de autenticação extensível). A encriptação de dados protege a ligação sem fios vulnerável entre os clientes e os pontos de acesso. Além disso, existem outros mecanismos de segurança de rede local típicos para garantir a privacidade, tais como: protecção por palavra-passe, encriptação ponto a ponto, redes privadas virtuais e autenticação. O WPA2, a segunda geração do WPA, proporciona uma protecção de dados e um controlo de acesso à rede mais seguros, sendo igualmente concebido para proteger todas as versões dos dispositivos 802.11, incluindo as bandas 802.11b, 802.11a, 802.11g e 802.11n, banda múltipla e modo múltiplo. Para além disso, sendo baseado na norma IEEE 802.11i ratificada, o WPA2 fornece segurança de nível governamental através da implementação do algoritmo de encriptação AES compatível com o FIPS 140-2 do NIST (National Institute of Standards and Technology) e da autenticação baseada no 802.1X. O WPA2 é retrocompatível com o WPA.

Tópico relacionado
Acerca das normas da LAN sem fios
Antes de utilizar a LAN sem fios
Iniciar a comunicação com LAN sem fios
Parar a comunicação com LAN sem fios
Notas sobre a utilização da função BLUETOOTH(R) <Modelos equipados com BLUETOOTH>