VAIO Felhasználói útmutató VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3 sorozat

Task

# Memóriamodulok behelyezése és eltávolítása

Ha emelni szeretné a számítógép műveleti sebességét vagy teljesítményét a programok párhuzamos futtatása esetén, növelje a rendszermemória méretét külön megvásárolható memóriamodulok beépítésével.
A számítógép memóriájának bővítése előtt olvassa el A memóriamodulok behelyezésével és eltávolításával kapcsolatos megjegyzések című részt. [Részletek]
Ha legalább két foglalatba helyez memóriamodult, a teljesítmény javítása érdekében a rendszer kétcsatornás üzemmódra vált. (VPCEH/VPCEJ sorozat)
A modul típusa és a beépített memória mérete függ az Ön által megvásárolt számítógép típusától.

1. Kapcsolja ki VAIO számítógépét és a perifériás eszközöket, húzza ki a tápkábelt és az összes csatlakoztatott kábelt, majd vegye ki az akkumulátort.

1. Várja meg, amíg VAIO számítógépe lehűl.

VAIO számítógépének belsejében közvetlenül a kikapcsolás után lehetnek forró részek. Ne érjen a forró elemekhez, ha ilyenkor szereli VAIO számítógépét.

1. Terítsen le egy tiszta textildarabot vízszintes, sík felületre, és az ábrán látható módon helyezze rá a VAIO számítógépet. Távolítsa el a csavarokat keresztfejes csavarhúzó segítségével, hogy felnyithatóvá váljon a memóriamodul tartórekeszének fedele.

A csavarok helyét az alábbi ábrán látható nyilak jelzik.
Egyes típusokon befoglalt csavarok találhatók a memóriamodulok tartórekeszének fedelében, így azokat nem lehet eltávolítani a fedélből.
A memóriamodulok tartórekesze fedelének alakja és helye a függ a számítógép típusától. A fedél helyét keresse a VAIO számítógép alján.

1. Az elektrosztatikus töltés elvezetéséhez érintsen meg egy, a számítógéppel nem érintkező, földelt fémtárgyat.

Ne érjen a VAIO számítógépe belsejében található fém részekhez.

1. Ha nincs üres foglalat, vegye ki a behelyezett memóriamodult. A modul (1) rögzítésének kioldásához húzza a reteszeket a nyilakkal jelzett irányba, majd emelje ki a modult a nyíl irányában (2).

1. Vegye ki az új memóriamodult az antisztatikus tasakból.

1. A memóriamodult az élénél megfogva csúsztassa a memóriamodul-foglalatba úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek, a modulon található bevágás pedig illeszkedjen a foglalatban található kis méretű illesztőtaghoz.

1. A memóriamodult az élénél megfogva kattanásig nyomja a foglalatba az ábrán látható módon.

A foglalat mindkét végén található retesz a helyére ugrik, és rögzíti a modult. Ne érintse meg a memóriamodulon található integrált áramkörök (fekete részegységek) egyikét sem.

1. Tegye vissza a memóriamodul tartórekeszének fedelét, és rögzítse azt a 3. lépésben eltávolított csavarok visszaszerelésével.

1. Helyezze be az akkumulátort, csatlakoztassa újra az 1. lépésben kihúzott összes kábelt és perifériás eszközt, majd kapcsolja be a számítógépet.

1. Ellenőrizze, hogy rendszermemória új méretét helyesen ismeri-e fel a rendszer. [Részletek]

Ha a rendszermemória jelzett mérete helyes, a memóriamodul behelyezése sikerült.
Kapcsolódó témák
A memóriamodulok behelyezésével és eltávolításával kapcsolatos megjegyzések