VAIO Gebruikershandleiding SVE14A1 Serie

Taak

# Beveiligingssleutel voor een draadloos LAN

Een beveiligingssleutel is een beveiligingsprotocol voor een draadloos LAN dat de gegevens versleutelt die worden verzonden over het draadloze LAN. De beveiligingssleutel wordt ook coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.
Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een draadloos LAN-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via het draadloze LAN.
De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.
Als u een verkeerde beveiligingssleutel hebt ingevoerd, voert u de volgende stappen om de beveiligingssleutel opnieuw in te voeren.

1. Klik op (Start) en Configuratiescherm.

1. Klik op Netwerk en internet en Netwerkcentrum.

1. Klik in het linkerpaneel op Draadloze netwerken beheren.

1. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste netwerk in de lijst Netwerken die u kunt weergeven en aanpassen en klik vervolgens op Eigenschappen.

1. Klik op het tabblad Beveiliging.

1. Voer een beveiligingssleutel in het veld Netwerkbeveiligingssleutel in en klik op OK.

Verwant onderwerp
Normen voor draadloze LAN's
Voordat u het draadloze LAN gebruikt
Draadloze LAN-communicatie starten
Opmerkingen over het gebruik van de draadloze LAN-functie