Manual do utilizador VAIO Série SVE14A1

Task

# Instalar/remover a bateria

Instale a bateria no compartimento da bateria, localizado na parte inferior do computador VAIO.

## Para instalar a bateria

1. Desligue o computador VAIO, desligue o cabo de alimentação e todos os cabos de ligação e feche o ecrã LCD.

1. Coloque o selector LOCK (1) da bateria na posição de desbloqueio.

1. Faça deslizar a bateria diagonalmente para o compartimento até que a projecção (1) existente em ambos os lados do compartimento encaixe no entalhe (2) existentes de ambos os lados da bateria.

1. Rode a bateria na direcção indicada pela seta e empurre-a até que esteja encaixada no compartimento.

1. Coloque o selector LOCK da bateria na posição LOCK para fixar a bateria ao computador VAIO.

Nota

- Certifique-se de que o selector LOCK da bateria está na posição LOCK antes de utilizar o computador VAIO. A utilização do computador sem bloquear a bateria poderá originar as situações seguintes: a bateria solta-se, o computador não se liga ou desliga-se subitamente.

## Para retirar a bateria

1. Desligue o computador VAIO, desligue o cabo de alimentação e todos os cabos de ligação e feche o ecrã LCD.

1. Coloque o selector LOCK da bateria na posição de desbloqueio.

1. Faça deslizar e prenda a patilha RELEASE da bateria (1), coloque a ponta do dedo sob a patilha da bateria (2) e levante a bateria na direcção da seta.

1. Remova a bateria do computador VAIO.

Nota

- Irá perder todos os dados não guardados se remover a bateria enquanto o computador VAIO estiver ligado ou no modo de Suspensão e não estiver ligado ao transformador.
  Certifique-se de que desliga o computador antes de remover a bateria.

Tópico relacionado
Carregar a bateria
Notas sobre a utilização da bateria
Encerrar o computador VAIO