Guide de l'utilisateur VAIO Séries SVZ1311

FAQ

#### Que faire si le témoin d'alimentation s'allume en vert lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, mais que l'écran reste vide ?

- Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.

- Un écran externe est peut-être sélectionné comme écran de sortie.
  Appuyez plusieurs fois sur les touches Fn+F7 pour sélectionner l'écran de sortie désiré puis appuyez sur la touche Enter.

- Si vous utilisez un écran externe, assurez-vous qu'il est branché sur une prise secteur et qu'il est sous tension. Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.
  Voyez le manuel fourni avec votre écran pour obtenir des informations sur la manière de modifier les paramètres.

- Appuyez plusieurs fois sur les touches Alt+F4 pour fermer la fenêtre de l'application.
  Il se peut qu'une erreur d'application se soit produite.

- Si vous patientez un certain temps et que l'écran de l'ordinateur reste vide, redémarrez votre ordinateur VAIO en suivant la procédure ci-dessous dans l'ordre donné. Veuillez noter que cette procédure peut entraîner l'altération des données de travail.

- Le cas échéant, déconnectez tous les périphériques, comme une imprimante ou un périphérique USB, ainsi que votre ordinateur VAIO du réseau.

- Appuyez sur le bouton (Alimentation) et maintenez-le enfoncé pendant plus de quatre secondes et assurez-vous que le témoin d'alimentation est éteint. Ensuite, remettez votre ordinateur VAIO sous tension.

- Si le problème persiste, maintenez le bouton (Alimentation) enfoncé pendant plus de quatre secondes et assurez-vous que le témoin d'alimentation est éteint. Débranchez tous les câbles connectés à votre ordinateur VAIO, comme l'adaptateur secteur, retirez le module batterie et attendez environ cinq minutes. Ensuite, reconnectez tous les câbles et les périphériques, réinstallez le module batterie et remettez l'ordinateur sous tension.

- Si vous transportez votre ordinateur VAIO directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou si vous l'utilisez dans un emplacement où l'humidité est élevée, de la buée peut se condenser à l'intérieur de l'ordinateur.
  Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de mettre l'ordinateur sous tension.
  N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit où l'humidité est élevée (humidité relative supérieure à 80 %) car cela peut provoquer des dysfonctionnements de l'ordinateur.