Guide de l'utilisateur VAIO Séries SVZ1311

Références

# Remarques relatives à l'utilisation de la fonction LAN sans fil

Pour une utilisation correcte de la fonction LAN sans fil, lisez d'abord les précautions suivantes.

- Dans certains pays ou certaines régions, l'utilisation de la fonction LAN sans fil peut être limitée par la législation locale.

- Les périphériques LAN sans fil fonctionnent sur la bande des 2,4 GHz, qui est utilisée par différents périphériques. Bien que les périphériques LAN sans fil utilisent une technologie permettant de réduire les interférences radio des autres appareils utilisant la même bande, ces interférences radio peuvent néanmoins ralentir la communication, réduire la portée des communications ou entraîner un échec de communication.

- Si la fonction BLUETOOTH et la fonction LAN sans fil 2,4 GHz de votre ordinateur VAIO sont toutes les deux activées, des interférences peuvent se produire, entraînant un ralentissement de la communication et d'autres problèmes.

- Pour communiquer via un réseau LAN sans fil lors de vos déplacements, il est possible que vous deviez obtenir un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à un réseau LAN sans fil.

- Si votre ordinateur VAIO est équipé de la norme IEEE 802.11a/b/g/n, la loi interdit l'utilisation à l'extérieur de la fonction LAN sans fil à 5 GHz.

- La vitesse de communication et la distance peuvent varier en fonction des conditions suivantes :

- Distance entre périphériques

- Existence d'obstacles entre les appareils

- Configuration des périphériques

- Conditions radio

- Environnement immédiat (y compris les murs, etc.)

- Logiciels utilisés
  Les communications peuvent être interrompues en fonction des conditions radio.

- La vitesse de transfert des données indiquée dans la spécification est la valeur théorique maximale. Il se peut qu'elle ne reflète pas la vitesse réelle de transfert des données.

- Il est possible que la vitesse de communication réelle soit plus lente que celle affichée sur votre ordinateur VAIO.

- Les bandes de fréquences LAN sans fil 2,4 GHz et LAN sans fil 5 GHz ne peuvent pas communiquer l'une avec l'autre.

- La vitesse de transfert de données des normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11n (2,4 GHz) peut être affectée par des interférences en cas d'utilisation avec un produit IEEE 802.11b. Par ailleurs, les normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11n réduisent automatiquement la vitesse de transfert afin de maintenir la compatibilité avec les produits IEEE 802.11b. Il est possible de rétablir la vitesse de transfert en modifiant les paramètres des canaux de votre point d'accès.

- La norme IEEE 802.11a et la norme IEEE 802.11n ne sont pas disponibles sur les réseaux ad-hoc.

- Pour arrêter brusquement la fonction LAN sans fil, éteignez votre ordinateur VAIO.

- La norme WLAN prévoit l'utilisation des méthodes de cryptage suivantes : WEP (Wired Equivalent Privacy), qui est un protocole de sécurité, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et WPA (Wi-Fi Protected Access). Proposées conjointement par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) et l'association Wi-Fi Alliance, les méthodes de cryptage WPA2 et WPA sont basées sur les normes en la matière et accroissent le niveau de protection de données et le contrôle d'accès aux réseaux Wi-Fi. WPA a été conçu en vue d'une compatibilité ascendante avec les spécifications IEEE 802.11i. Basé sur l'algorithme de cryptage de données optimisé TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), il met en œuvre 802.1X et le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) afin de renforcer le mécanisme d'authentification de l'utilisateur. Le cryptage des données protège les liaisons sans fil vulnérables entre les clients et les points d'accès. Il existe également d'autres mécanismes de sécurité LAN destinés au maintien de la confidentialité, notamment : la protection par mot de passe, le cryptage de bout en bout, les réseaux virtuels privés et l'authentification. WPA2, qui est une méthode de cryptage WPA de la deuxième génération, renforce la protection des données et le contrôle d'accès aux réseaux. Il est également conçu pour sécuriser toutes les versions des périphériques 802.11, notamment les normes 802.11b, 802.11a, 802.11g et 802.11n, multibande et multimode. Par ailleurs, WPA2, qui se base sur la norme ratifiée IEEE 802.11i, propose une sécurité de niveau gouvernemental en mettant en oeuvre l'algorithme de cryptage AES compatible avec FIPS 140-2 NIST (National Institute of Standards and Technology) et l'authentification 802.1X. WPA2 offre une compatibilité ascendante avec WPA.

Rubrique associée
À propos des normes LAN sans fil
Avant d'utiliser le LAN sans fil
Démarrage des communication LAN sans fil
Interruption des connexions LAN sans fil
Remarques concernant l'utilisation de la fonction BLUETOOTH(R)<Modèles équipés de BLUETOOTH>