Uživatelská příručka VAIO Řada SVZ1311

Úkol

# Zahájení komunikace v bezdrátových sítích LAN

Bezdrátovou komunikaci LAN mezi počítačem VAIO a přístupovým bodem (není součástí dodávky) můžete navázat pomocí nástroje VAIO Smart Network. Než začnete používat bezdrátovou síť LAN, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý a v provozu.
Přečtěte si pokyny ke správnému používání v části Než začnete používat bezdrátové sítě LAN. [Detaily]

1. Klikněte na tlačítko (Start), dále na položku Všechny programy a poté na položku VAIO Smart Network nebo klikněte na ikonu (VAIO Smart Network) v oznamovací oblasti pracovní plochy.

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny přepínače u Bezdrátové funkce (Wireless Functions) a možnosti Wireless LAN zapnuté na hodnotu On.

Pokud je nastavena hodnota Off, klikněte na ni a změňte ji na hodnotu On.
Tip

- Zkontrolujte, zda svítí kontrolka WIRELESS [Detaily].

- Pokud je v okně VAIO Smart Network zobrazen text Wi-Fi Direct, je možné použít funkci Wi-Fi Direct. Další informace najdete v souboru nápovědy k nástroji VAIO Smart Network.

1. V okně VAIO Smart Network vyberte režim odpovídající vaší bezdrátové síti LAN.

Další provozní informace najdete v souboru nápovědy dodaném k softwaru VAIO Smart Network.

1. V oznamovací oblasti pracovní plochy dvakrát klikněte na symbol nebo (ikona Síť).

1. Vyberte požadovaný přístupový bod a klikněte na tlačítko Připojit.

Po navázání spojení se v poli vybraného bezdrátového přístupového bodu zobrazí údaj Připojeno.
Pokud požadovaný přístupový bod nemůžete najít, klikněte na tlačítko (Aktualizovat).
Pokud se zobrazí okno pro zadání bezpečnostního klíče [Detaily], zadejte jej a klikněte na tlačítko OK. V bezpečnostních klíčích se rozlišují malá a velká písmena.
Poznámka

- Pokud je u modelů s technologií IEEE 802.11a/b/g/n zapnuta pouze bezdrátová síť LAN v pásmu 2,4 GHz, nemůže se počítač VAIO připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN pracujícímu v pásmu 5 GHz. Pokud je zapnuta pouze bezdrátová síť LAN v pásmu 5 GHz, nemůže se počítač připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN pracujícímu v pásmu 2,4 GHz.
  Pokud je u modelů s technologií IEEE 802.11b/g/n vypnuta bezdrátová síť LAN v pásmu 2,4 GHz, nemůže se počítač připojit k přístupovému bodu. Nemůže se připojit ani k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN pracujícímu v pásmu 5 GHz.

- Nalezení přístupového bodu k bezdrátové síti LAN a připojení se k němu před zahájením komunikace může trvat delší dobu.

Tip

- Po připojení počítače VAIO k přístupovému bodu (zadáním bezpečnostního klíče) bude přístupový bod zaregistrován v počítači. Při dalších připojeních již nemusíte bezpečnostní klíč zadávat.

## Kontrola stavu připojení k bezdrátové síti LAN

Chcete-li zkontrolovat stav připojení k bezdrátové síti LAN, můžete umístit ukazatel myši nad ikonu nebo (ikona Síť) v oznamovací oblasti pracovní plochy. Zjistíte například přístupový bod, ke kterému je počítač VAIO právě připojen.
Podobné téma
Standardy bezdrátových sítí LAN
Než začnete používat bezdrátové sítě LAN
Zastavení komunikace v bezdrátových sítích LAN
Poznámky k používání funkce bezdrátové sítě LAN
Bezpečnostní klíče pro bezdrátové sítě LAN