Ghid de utilizare VAIO Seria SVZ1311

Activitate

# Conectarea la Internet cu o conexiune cu fir

Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistraţi la un furnizor de servicii de Internet (ISP) şi să configuraţi dispozitivele necesare pentru conectarea computerului VAIO la Internet.
Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul LAN de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la reţea.
Notă

- Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet şi despre cum se conectează computerul VAIO la Internet, apelaţi la furnizorul de servicii de Internet.

- Atunci când conectaţi computerul VAIO la Internet, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu pe care este imprimat „reţea” sau „Ethernet”.

- Nu puteţi accesa reţele LAN dacă s-a selectat Disabled pentru portul LAN în ecranul de configurare BIOS. Într-un astfel de caz, modificaţi setarea BIOS. [Detalii]

- Nu conectaţi un cablu telefonic la portul LAN de pe computerul VAIO.
  În cazul în care computerul este conectat la una dintre reţele sau dacă portul LAN este conectat la liniile telefonice menţionate mai jos, curentul electric ridicat aplicat portului poate cauza deteriorare, supraîncălzire sau incendiu.

- Orice reţea, cu excepţia reţelelor de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Linie telefonică publică

- Sistem telefonic cu linii interne (PBX, Private Branch Exchange)

- Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)

Sugestie

- Pentru a conecta computerul VAIO la Internet utilizând funcţia LAN fără fir, trebuie să configuraţi reţeaua LAN fără fir. [Detalii]

- Când computerul VAIO este conectat la staţia de andocare (furnizată sau opţională), puteţi conecta un cablu LAN la portul LAN al staţiei de andocare. [Detalii]

Subiect asociat
Despre serviciile de conectare la Internet
Despre reţea (LAN)
Pornirea comunicaţiilor LAN fără fir