Guía del usuario de VAIO Serie SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Tarea

# Conexión/desconexión a un replicador de puertos

Puede conectar el ordenador VAIO a un replicador de puertos (no suministrado).

## Para conectar el replicador de puertos

1. Apague el ordenador VAIO y todos los dispositivos periféricos conectados al ordenador y desconéctelos de éste.

Sugerencia

- Desconecte el adaptador de CA y los cables conectados al puerto del monitor y el puerto de salida HDMI del ordenador VAIO. Con estos cables conectados no se puede conectar el ordenador VAIO al replicador de puertos.

1. Conecte el replicador de puertos a una fuente de alimentación de CA.

Enchufe un extremo del cable de alimentación (1) en el adaptador de CA (2) y el otro extremo en la toma de CA (3).
A continuación, enchufe el cable del adaptador de CA en el puerto de entrada de corriente continua (4) del replicador de puertos.
Se encenderá el indicador de entrada de corriente continua.

1. Quite la cubierta del conector del replicador de puertos de la parte inferior del ordenador.

Nota

- Es posible que sea un poco difícil quitar esta cubierta. Tenga cuidado de no dañar el ordenador VAIO o la cubierta ejerciendo demasiada presión al quitarla. Asegúrese de conservar la cubierta extraída para usarla en el futuro.

1. Alinee las esquinas inferiores de la parte posterior del ordenador con las guías del replicador de puertos.

Sugerencia

- Si se conecta un paquete adicional de batería (no suministrado) al ordenador VAIO:
  deslice la pestaña en la dirección de la flecha (1) para levantar el conector (2) del replicador de puertos. Al conectar el replicador de puertos, asegúrese de que la pestaña queda ajustada hasta el final.

- Si no se conecta un paquete adicional de batería (no suministrado) al ordenador VAIO:
  conectar el ordenador mientras el conector está en la posición levantada podría dañar los conectores. Asegúrese de deslizar la pestaña en dirección contraria a la de la flecha para bajar el conector.

1. Baje suavemente el ordenador VAIO y presione el área indicada mediante las flechas hasta que encaje en su sitio.

No fuerce el ordenador contra el replicador de puertos ni ejerza presión sobre él puesto que podría provocar daños o hacer que funcionen incorrectamente tanto el ordenador como el replicador de puertos.
Nota

- Asegúrese de usar el adaptador de CA especificado para conectar el replicador de puertos a la fuente de alimentación de CA.

- Asegúrese de apagar el ordenador VAIO antes de conectarlo al replicador de puertos.

- No mueva el ordenador mientras esté conectado al replicador de puertos ya que podría separar el replicador y provocar daños tanto en éste como en el ordenador.

## Para hacer una copia de seguridad del ordenador VAIO

Puede hacer copia de seguridad de los datos en el dispositivo de almacenamiento incorporado en el replicador de puertos.
Para hacer copia de seguridad de los datos, siga las instrucciones en pantalla que aparecen al conectar el ordenador VAIO al replicador de puertos. Seleccione el dispositivo de almacenamiento incorporado en el replicador de puertos cuando se le pida que seleccione una ubicación para guardar los datos de la copia de seguridad.
Sugerencia

- Cuando haga la copia de seguridad de los datos por primera vez en el replicador de puertos será necesario completar la configuración inicial. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial.

Nota

- No separe el ordenador VAIO del replicador de puertos durante la copia de seguridad.

- Cuando configure el programa de copias de seguridad de los datos en la ventana Configurar copias de seguridad, la copia de seguridad se hará de forma automática. Si separa el ordenador VAIO del replicador de puertos durante el tiempo programado de la copia de seguridad, es posible que los datos sufran errores. Para evitar que esto ocurra sin que afecte a la copia de seguridad en segundo plano, cambie o cancele el programa de copias de seguridad.

## Para separar el replicador de puertos

1. Apague el ordenador VAIO y todos los dispositivos periféricos.

1. Levante y saque el ordenador del replicador de puertos.

1. Vuelva a colocar la cubierta del replicador de puertos en la parte inferior del ordenador.

Nota

- Para evitar que se pierdan los datos sin guardar, asegúrese de apagar el ordenador VAIO antes de separarlo del replicador de puertos.

Tema relacionado
Partes y controles del replicador de puertos