VAIO Gebruikershandleiding SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Serie

Naslag

# Voordat u het draadloze WAN gebruikt
<modellen met draadloos WAN>

Een WAN (Wide Area Network - breedgebiednetwerk) is een veel gebruikt communicatienetwerk waarmee lokale computernetwerken op afstand met elkaar verbonden kunnen worden. Vaak is het beschikbaar met communicatiefaciliteiten die door netwerkbedrijven zoals telecomaanbieders worden aangeboden.
Met het draadloze WAN (WWAN) kunt u met uw VAIO-computer verbinding maken met het internet over een draadloos netwerk wanneer u mobiel bereik hebt.
Afhankelijk van het netwerkbedrijf dat u gebruikt, kan het nodig zijn om een SIM-kaart in de SIM-kaarthouder of -sleuf op de computer te steken om de draadloze WAN-functie te kunnen gebruiken. Uw SIM-kaart zit in een houderplaat, ongeveer zo groot als een creditkaart.
Opmerking

- Het draadloze WAN is misschien niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Hint

- Afhankelijk van uw land en model kan het zijn dat u een aanbod krijgt van het netwerkbedrijf dat is geselecteerd op de VAIO. In dat geval zit de SIM-kaart in het SIM-pakket van het netwerkbedrijf in de kartonnen doos of zit hij al in de SIM-kaarthouder of -sleuf. Als er geen SIM-kaart bij uw VAIO-computer zit, kunt u er een kopen bij het netwerkbedrijf van uw voorkeur.

## Een SIM-kaart plaatsen

1. Zet uw VAIO-computer uit.

1. Open de SIM-kaartklep op de onderkant van uw VAIO-computer.

1. Schuif de SIM-kaarthouder (1) in de richting van de pijl en open dan de houder.

1. Verwijder de SIM-kaart door hem uit de houderplaat te drukken.

1. Steek de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder met de printplaatzijde omhoog.

1. Sluit de SIM-kaarthouder en schuif dan de houder in de richting van de pijl.

1. Sluit de SIM-kaartklep.

Opmerking

- Raak de printplaat op de SIM-kaart niet aan.

- Zorg ervoor dat u uw VAIO-computer stevig vasthoudt voordat u de SIM-kaart insteekt of verwijdert.

- Beschadig de SIM-kaart niet (buig hem niet en oefen geen druk uit op de kaart).

Verwant onderwerp
Draadloze WAN-communicatie starten<modellen met draadloos WAN>
Draadloze WAN-communicatie stoppen<modellen met draadloos WAN>