VAIO Gebruikershandleiding SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Serie

Taak

# Draadloze WAN-communicatie starten
<modellen met draadloos WAN>

U kunt draadloze WAN-communicatie (WWAN) tot stand brengen met VAIO Smart Network.

1. Klik op (Start), Alle programma's en VAIO Smart Network of klik op (pictogram VAIO Smart Network) in het systeemvak van het bureaublad.

1. Zorg ervoor dat de schakeloptie naast Draadloze functies (Wireless Functions) op On staat.

1. Klik op de schakeloptie naast Wireless WAN om hem op On te zetten.

1. Klik op de pijl omlaag naast de schakeloptie Wireless WAN en de knop Verbinden (Connect) om uw verbindingsbeheersoftware te starten of de vooraf geïnstalleerde software van een netwerkbedrijf, afhankelijk van uw model en land.

1. Voer uw pincode in wanneer daarom wordt gevraagd.

1. Klik op Verbinding maken.

1. Desgevraagd voert u de APN-gegevens (Access Point Name - toegangspuntnaam) van uw netwerkbedrijf in.

Opmerking

- Als er een SIM-kaartklep op uw VAIO-computer zit, zorgt u ervoor dat deze goed dicht zit. Anders werkt de draadloze WAN-functie misschien niet.

Hint

- Voor meer informatie over het gebruik van de draadloze WAN-functie raadpleegt u het helpbestand bij VAIO Smart Network of de aanwijzingen van uw netwerkbedrijf.

Verwant onderwerp
Voordat u het draadloze WAN gebruikt<modellen met draadloos WAN>
Draadloze WAN-communicatie stoppen<modellen met draadloos WAN>