VAIO-käyttöopas SVS13A1/SVS1311/SVS1511-sarja

Viite

# Tuetut levyt
<Optisen levyaseman sisältävät mallit>

Tässä ohjeessa on kuvaus tallennusvälineistä, joita VAIO-tietokoneella voi lukea ja joihin sillä voi tallentaa.
Asennettu optinen levyasema vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Tarkista tekniset tiedot ennen käyttöä.

## DVD SuperMulti -asemalla varustetut mallit

Optinen levyasema tukee seuraavien tallennusvälineiden toistoa ja/tai niille tallentamista.

### Toisto ja tallentaminen

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer)

- DVD-R DL (Dual Layer)

- DVD-RAM *2*3

### Pelkkä toisto

- CD-ROM

- DVD-ROM

## DVD SuperMulti -yhteensopivalla Blu-ray Disc(TM) -asemalla varustetut mallit

Optinen levyasema tukee seuraavien tallennusvälineiden toistoa ja/tai niille tallentamista.

### Toisto ja tallentaminen

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer)

- DVD-R DL (Dual Layer)

- DVD-RAM *2*3

- BD-R/RE *4*5*6

### Pelkkä toisto

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

## DVD SuperMulti -yhteensopivalla Blu-ray Disc(TM) ROM -asemalla varustetut mallit

Optinen levyasema tukee seuraavien tallennusvälineiden toistoa ja/tai niille tallentamista.

### Toisto ja tallentaminen

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer)

- DVD-R DL (Dual Layer)

- DVD-RAM *2*3

### Pelkkä toisto

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

*1 Tietojen kirjoittamista erittäin nopeille Ultra Speed CD-RW -levyille ei tueta.
*2 Optinen levyasema ei tue DVD-RAM-lippaan käyttämistä. Käytä lippaattomia levyjä tai levyjä, joiden lippaan voi irrottaa.
*3 Tietojen kirjoittamista DVD-RAM-määrittelyn version 1.0 mukaisille yksipuolisille DVD-RAM-levyille (2,6 Gt) ei tueta.
DVD-RAM-määrittelyn version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM tarkistusversion 5.0 mukaisia levyjä ei tueta.
*4 BD-RE Disc -levyjä, joiden versio on 1.0, ja lippaallisia Blu-ray Disc -levyjä ei tueta.
*5 Tukee tietojen kirjoittamista BD-R Part 1 -levyille, joiden versio on 1.1/1.2/1.3 (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt) ja BD-RE Part 1 -levyille, joiden versio on 2.1 (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt).
*6 BDXL(TM)-levyjä ei tueta.
Huomautus

- Optinen levyasemasi ei ehkä tue tietyille levyille kirjoittamista tai niiden toistamista.

- Optinen levyasema ei tue 8 cm levyjen lukemista eikä kirjoittamista eikä 8 cm levysovitinta.

- Optinen levyasemasi tukee vain pyöreitä levyjä. Älä käytä muun (kuten tähden, sydämen tai kortin) muotoisia levyjä tai vahingoittuneita levyjä, koska ne saattavat aiheuttaa VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- DVD-videomuotoisia tietoja voi kirjoittaa DVD+R- (yksi- tai kaksipuolisille), DVD+RW/DVD-R- (yksi- tai kaksipuolisille) ja DVD-RW-levyille. DVD-videomuotoisia tietoja voi kirjoittaa DVD-R- (yksi- tai kaksipuolisille), DVD-RW- ja DVD-RAM-levyille. Levyt, joille voi kirjoittaa, vaihtelevat käyttämäsi levytallennusohjelman mukaan. Lisätietoja on ohjelma mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- On suositeltavaa käyttää Sonyn levyjä: DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW-, CD-R-, CD-RW-, BD-R- tai BD-RE-levyjä.

- DVD-RW-levyille (6x kirjoitus) ei voi tallentaa tietoja, ellei optinen levyasema tue vähintään 6x-nopeuksista DVD-RW-levyille kirjoittamista.

- DVD+RW-levyille (8x kirjoitus) ei voi tallentaa tietoja, ellei optinen levyasema tue vähintään 8x-nopeuksista DVD+RW-levyille kirjoittamista.

- VAIO-tietokone pystyy toistamaan levyjä, jotka ovat Compact Disc (CD) -standardin mukaisia. DualDisc-levyt ja jotkin tekijänoikeuksien suojaustekniikoilla varustetut levyt eivät ole CD-standardin mukaisia. Siksi nämä levyt eivät ehkä ole yhteensopivia tietokoneen kanssa.

- Kun ostat tyhjiä levyjä käytettäviksi VAIO-tietokoneessa, tarkista levyn pakkauksesta, että levyn toisto- ja tallennusominaisuudet sopivat tietokoneen optiseen levyasemaan. Sony EI takaa VAIO-tietokoneiden optisten levyasemien yhteensopivuutta sellaisten levyjen kanssa, jotka eivät ole virallisten ”CD”-, ”DVD”- tai ”Blu-ray Disc” -standardien mukaisia. EI-YHTEENSOPIVIEN LEVYJEN KÄYTTÄMINEN VOI VAURIOITTAA VAKAVASTI VAIO-TIETOKONETTA TAI AIHEUTTAA OHJELMISTO-ONGELMIA JA JÄRJESTELMÄN JUMIUTUMISEN.
  Saat tietoja levystandardeista tallennetun levyn julkaisijalta tai tyhjän levyn valmistajalta.

- VAIO-tietokoneen on oltava yhdistetty Internetiin, kun haluat toistaa CPRM (Content Protection for Recordable Media) -standardin mukaisia DVD-RW-, DVD-RAM- tai DVD-R-levyjä (yksi- tai kaksipuoleisia).

- Tekijänoikeudella suojatun sisällön tallentamiseen Blu-ray Disc -levyille sekä tällaisen sisällön muokkaamiseen levyillä ja toistamiseen levyiltä käytetään AACS (Advanced Access Content System) -tekniikkaa. Jos haluat käyttää tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray Disc levyjä jatkuvasti, AACS-avain on päivitettävä.

- AACS-avaimen voi päivittää Internetissä. Toimi käyttämässäsi tallennus-, muokkaus- tai toisto-ohjelmassa näkyvän sanoman ohjeiden mukaan. Jos et päivitä AACS-avainta, et voi ehkä tallentaa, muokata tai toistaa tekijänoikeudella suojattua sisältöä.
  AACS-avainta ei tarvitse päivittää, jos tallennat, muokkaat tai toistat sisältöä, jota ei ole suojattu tekijänoikeudella. VAIO-tietokoneeseen asennetun Blu-ray Disc -tallennus- tai -toisto-ohjelman AACS-avaimen päivittäminen on mahdollista viiden vuoden ajan tietokoneen ostamisesta. Sen jälkeen päivityksistä ilmoitetaan tukisivustossa.

- Joidenkin DVD- ja BD-ROM-levyjen sisältöä varten tarvitaan alueasetukset. Jos optisen levyaseman alueasetus ei vastaa levyn aluekoodia, levyn sisältöä ei voi toistaa.

- Voit toistaa tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray Disc -levyjä HDMI-liitännän kautta vain, jos ulkoinen näyttösi on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin mukainen.

- Jokin Blu-ray Disc -sisältö saattaa rajoittaa video-ulostulon vakiotarkkuuteen tai estää analogisen video-ulostulon käytön.

Aiheeseen liittyvää
Tietoja aluekoodeista<Optisen levyaseman sisältävät mallit>