VAIO-brugervejledning SVS13A1/SVS1311/SVS1511-serien

Opgave

# Sådan startes trådløst WAN-kommunikation
<Modeller med trådløst WAN>

Du kan etablere trådløst WAN (Wireless Wide Area Network – WWAN) kommunikation vha. VAIO Smart Network.

1. Klik på (Start), Alle programmer og VAIO Smart Network eller klik på (ikonet VAIO Smart Network) i meddelelsesområdet på skrivebordet.

1. Sørg for at kontakten ved siden af Wireless Functions er sat til On.

1. Klik på kontakten ved siden af Wireless WAN for at skifte til On.

1. Klik på pil ned ved siden af kontakten Wireless WAN og knappen Connect for at starte softwaren til forbindelsesstyring eller softwaren, der er forudinstalleret af en udbyder, afhængigt af modellen eller land.

1. Indtast PIN-koden, når du bliver bedt om det.

1. Klik på Opret forbindelse.

1. Indtast, hvis du bliver bedt om det, APN (Access Point Name)-oplysninger fra udbyderen.

Bemærk!

- Sørg, hvis VAIO-computeren har SIM-kortdæksel, for at dækslet er lukket rigtigt. Ellers, kan det være at den trådløse WAN-funktion ikke virker rigtigt.

Tip!

- Du kan få hjælp til at bruge funktionen trådløst WAN i Hjælp-filen til VAIO Smart Network eller din udbyders vejledning.

Relaterede emner
Inden du bruger det trådløse WAN<Modeller med trådløst WAN>
Sådan stoppes trådløst WAN-kommunikation<Modeller med trådløst WAN>