VAIO Ръководство на потребителя Серии SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Задача

# Стартиране на безжична WAN комуникация
<Модели с функция за безжична WAN мрежа>

Можете да установите безжична WAN (WWAN) комуникация чрез VAIO Smart Network.

1. Щракнете върху (Старт), Всички програми, след което върху VAIO Smart Network или щракнете върху (иконата на VAIO Smart Network) в областта за уведомяване на работния плот.

1. Уверете се, че превключвателят до Безжични функции (Wireless Functions) е в позиция On.

1. Щракнете върху превключвателя до Wireless WAN (Wireless WAN), за да го поставите в позиция On.

1. Щракнете върху бутона със стрелка надолу до превключвателя Wireless WAN (Wireless WAN) и върху бутона Свързване (Connect), за да стартирате софтуера за управление на връзките или предварително инсталирания софтуер от доставчика в зависимост от модела и държавата.

1. Въведете своя PIN код, когато се изведе предупреждение за това.

1. Щракнете върху Свързване.

1. Ако се изисква, въведете име на точката за достъп (APN) на своя доставчик.

Забележка

- Ако има капак на слота за SIM картата на компютъра VAIO, уверете се, че капакът е правилно затворен. В противен случай функцията за безжична WAN мрежа може да не работи.

Съвет

- За повече информация как да използвате функцията за безжична WAN мрежа, вижте помощния файл, доставен с VAIO Smart Network или инструкциите на доставчика.

Сродна тема
Преди да използвате безжична WAN мрежа<модели с функция за безжична WAN мрежа>
Спиране на безжична WAN комуникация<модели с функция за безжична WAN мрежа>