Руководство пользователя VAIO SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Series

Задача

# Проводное подключение к сети Интернет

Перед тем как вы сможете пользоваться сетью Интернет, вам необходимо получить настройки и параметры доступа у какого-либо поставщика услуг Интернет (Интернет-провайдера) и установить устройства, необходимые для подключения компьютера VAIO к сети Интернет.
Подсоедините один конец сетевого кабеля (приобретается отдельно) к сетевому порту (LAN) на компьютере VAIO, а другой конец кабеля к своей сети.
Примечание

- Для получения подробной информации по устройствам, необходимым для доступа к сети Интернет, и по порядку подключения компьютера VAIO к сети Интернет, обратитесь к своему поставщику услуг сети Интернет.

- При подключении компьютера VAIO к сети Интернет убедитесь, что используется кабель, на котором указано, что он является сетевым (явно указано слово Ethernet).

- Нет доступа к сетям LAN, если на экране настройки параметров BIOS порт LAN Disabled. В таком случае измените настройку BIOS. [Подробно]

- Не вставляйте телефонный кабель в сетевой порт (LAN) компьютера VAIO.
  Если компьютер будет подключен к одной из нижеуказанных сетей или сетевой порт (LAN) будет подключен к телефонной линии, подаваемый по проводу в порт электрический ток может привести к повреждению компьютера, перегреву или возгоранию.

- Любая сеть, кроме сетей типа 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Абонентская линия телефонной сети общего пользования

- Учрежденческая АТС (УАТС)

- Домашние (внутренняя громкая связь) или учрежденческие телефонные линии (многоканальный телефон)

Совет

- Для подключения компьютера VAIO к сети Интернет с помощью функции беспроводной локальной сети необходимо сначала настроить эту сеть. [Подробно]

- При подключении репликатора портов (в комплект поставки не входит) к компьютеру VAIO можно подсоединить кабель LAN к порту LAN на репликаторе портов. [Подробно]

См. также
О типах подключения к сети Интернет
Использование локальной сети (LAN)
Запуск обмена данными в беспроводной локальной сети