Посібник користувача VAIO Серія SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Запитання й відповіді

#### Як можна узнати фізичну адресу (MAC-адресу) вбудованого інтерфейсу безпроводової мережі комп'ютера VAIO?

- Якщо в точці доступу ввімкнено фільтрування MAC-адрес, зареєструйте MAC-адресу комп'ютера VAIO на екрані настроювання точки доступу. Інакше комп'ютер не зможе підключитися до точки доступу.
  Клацніть (Запустити), Усі програми, Стандартні, Командний рядок, а потім введіть «ipconfig /all» і натисніть клавішу Enter. Фізична адреса (MAC-адреса) відображається в полі Physical Address в розділі Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:. Введіть адресу на екрані настроювання точки доступу.