Посібник користувача VAIO Серія SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Завдання

# Установлення підключень через безпроводову локальну мережу

Бездротовий зв'язок між комп'ютером VAIO та точкою доступу (не надається в комплекті) можна встановити за допомогою програми VAIO Smart Network. Перш ніж використовувати безпроводову локальну мережу, переконайтеся, що точка доступу ввімкнена та працює.
Для правильного використання прочитайте вказівки в розділі Перед використанням безпроводової локальної мережі. [Додатково]

1. Натисніть (Запустити), Усі програми та VAIO Smart Network або натисніть (піктограма програми VAIO Smart Network) в області сповіщень робочого столу.

1. Переконайтеся, що перемикач поряд із пунктами Wireless Functions і Wireless LAN установлено в положення On.

Якщо він установлений у положення Off, клацніть його, щоб установити в положення On.
Підказка

- Переконайтеся, що індикатор WIRELESS [Додатково] світиться.

- Функцію Wi-Fi Direct можна використовувати, якщо Wi-Fi Direct відображається у вікні VAIO Smart Network. Докладніше див. у файлі довідки програми VAIO Smart Network.

1. У вікні VAIO Smart Network виберіть режим, який підходить для вашої безпроводової локальної мережі.

Докладніше про операції див. у файлі довідки програми VAIO Smart Network.

1. Натисніть або (піктограма мережі) в області сповіщень робочого столу.

1. Виберіть потрібну точку доступу та натисніть кнопку Підключитися.

Після встановлення підключення в полі вибраної бездротової точки доступу відображається повідомлення Підключено.
Якщо не вдається знайти потрібну точку доступу, клацніть (Оновити).
Якщо відображається вікно введення ключа безпеки [Додатково], введіть ключ безпеки та натисніть кнопку OK. Зверніть увагу, що в ключах безпеки враховується регістр.
Примітка

- Для моделей, оснащених IEEE 802.11a/b/g/n, якщо ввімкнена лише функція безпроводової локальної мережі з частотою 2,4 ГГц, комп'ютер VAIO не можна підключити до точки доступу безпроводової локальної мережі з частотою 5 ГГц. Окрім того, якщо ввімкнено лише функцію безпроводової локальної мережі з частотою 5 ГГц, комп'ютер не можна підключити до точки доступу безпроводової локальної мережі з частотою 2,4 ГГц.
  Для моделей, оснащених інтерфейсами IEEE 802.11b/g/n, якщо відключена функція безпроводової локальної мережі з частотою 2,4 ГГц, комп'ютер не можна підключити до точки доступу. Комп'ютер не можна також підключити до точки доступу безпроводової локальної мережі з частотою 5 ГГц.

- Пошук точки доступу безпроводової локальної мережі та підключення до неї може тривати деякий час, перш ніж почнеться обмін даними через безпроводову локальну мережу.

Підказка

- Після підключення комп'ютера VAIO до точки доступу введенням ключа безпеки точка доступу буде зареєстрована на комп'ютері. Під час подальших підключень не потрібно буде вводити ключ безпеки.

## Перевірка стану підключення до безпроводової локальної мережі

Можна навести вказівник миші на або (піктограма мережі) в області сповіщень робочого столу, щоб перевірити стан підключення до безпроводової локальної мережі, зокрема чи підключена наразі точка доступу до комп'ютера VAIO.
Пов’язані теми
Про стандарти безпроводової локальної мережі Wireless LAN
Перед використанням Wireless LAN
Припинення з'єднання через безпроводову локальну мережу
Примітки щодо використання функції безпроводової локальної мережі
Про ключ безпеки для безпроводової локальної мережі