Посібник користувача VAIO Серія SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Довідка

# Перед використанням безпроводової мережі WAN
<Моделі, обладнані для доступу до безпроводової WAN>

Глобальна мережа (WAN) – це розповсюджена комунікаційна мережа, яка дає можливість з'єднувати локальні комп'ютерні мережі у віддалених регіонах, що часто надається комунікаційне обладнання провайдерів, наприклад, телекомунікаційних операторів.
Використання безпроводової мережі WAN (WWAN) дозволяє підключення комп'ютера VAIO до Інтернету через безпроводову мережу в зонах покриття мобільного зв'язку.
У залежності від провайдера, для використання функції безпроводової мережі WAN може знадобитися вставити SIM-картку у тримач або гніздо SIM-картки. Ваша SIM картка міститься всередині базової пластини розміром з кредитну картку.
Примітка

- У деяких країнах або регіонах може не бути мережі WAN.

Підказка

- В залежності від країни та моделі ви можете отримати пропозицію від провайдера, обраного для VAIO. У такому випадку SIM-картка знаходиться або в картонній упаковці SIM-картки провайдера, або вже встановлена в гніздо SIM-картки. Якщо SIM картка не надається з комп'ютером VAIO, тоді її можна придбати в обраного провайдера.

## Щоб вставити SIM картку

1. Вимкніть комп'ютер VAIO.

1. Відкрийте кришку гнізда SIM картки на нижній панелі комп'ютера VAIO.

1. Посуньте тримач SIM карток (1) у напрямку стрілки та відкрийте тримач.

1. Вийміть SIM картку, виштовхнувши її з базової пластини.

1. Вставте SIM картку в тримач SIM карток друкованою схемою догори.

1. Закрийте тримач SIM карток та посуньте його у напрямку стрілки.

1. Закрийте кришку гнізда SIM карток.

Примітка

- Не торкайтеся друкованої схеми SIM картки.

- Міцно тримайте комп'ютер VAIO, перед тим як вставляти чи виймати SIM картку.

- Не пошкоджуйте SIM картку, не згинайте і не тисніть на неї.

Пов’язані теми
Початок встановлення зв'язку через безпроводову WAN<Моделі, обладнані для доступу до безпроводової WAN>
Припинення зв'язку через безпроводову WAN<Моделі, обладнані для доступу до безпроводової WAN>