Tâche

# Mise sous tension et mise hors tension de la tablette

## Mise sous tension de la tablette

1. Chargez la tablette.

1. Appuyez sans relâcher sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes.

Lorsque vous utilisez la tablette pour la première fois, configurez la tablette en suivant les instructions à l'écran.
Remarque

- Dans le réglage par défaut, si vous n'utilisez pas la tablette pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour afficher l'écran, puis déverrouillez-le.

## Mise hors tension de la tablette

Il est recommandé de mettre hors tension (éteindre) la tablette si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

1. Appuyez sans relâcher sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'un écran de confirmation s'affiche.

1. Tapez sur [OK].

La tablette s'éteint automatiquement en quelques secondes.
Remarque

- Si vous éteignez la tablette pendant le téléchargement ou le transfert de données, ces données peuvent être endommagées.

- Si vous n'arrivez pas à éteindre la tablette, réinitialisez-la.

Rubrique connexe
Éléments et commandes
Chargement de la batterie
Mise sous/hors tension de l'écran (mode veille)
Réglage du temps qui s'écoule avant que l'écran ne s'éteigne (se mette en veille)
Réinitialisation de la tablette