operazione

# Carica della batteria

La batteria viene caricata quando il tablet è collegato all’alimentazione elettrica. Il tempo di carica varia a seconda della modalità d’uso del tablet.

1. Collegare il cavo USB per porta multipla in dotazione all’alimentatore.

1. Inserire il cavo di alimentazione CA nell’alimentatore.

1. Inserire l’altra estremità del cavo di alimentazione CA in una presa elettrica CA.

1. Capovolgere il tablet e rimuovere lo sportellino della porta multipla.

Nota

- Lo sportellino della porta multipla è necessario a garantire la protezione antispruzzi. Custodire lo sportellino della porta multipla in un luogo sicuro.

1. Collegare il cavo USB per porta multipla alla porta multipla del tablet nella direzione indicata di seguito.

L’indicatore di carica mostra lo stato di carica della batteria.
Suggerimento

- L’uso della base con ricarica Sony (SGPDS2, in vendita separatamente) per il tablet consente di caricare più facilmente la batteria.

## Controllo del livello di carica residua della batteria/stato di carica

Mediante l’icona sulla barra di stato nella schermata Home, è possibile controllare il livello di carica residua della batteria.
L’indicatore di carica mostra lo stato di carica. L’indicatore di carica si illumina in colori diversi, a seconda del livello di carica residua della batteria.

Stato di carica | Livello di carica residua della batteria | Stato e indicazione
Con l’alimentatore | Basso (0 - 15 %) | Rosso
Medio (16 - 89 %) | Arancione
Massimo (90 - 100 %) | Verde
Senza l’alimentatore | Basso (0 - 15 %) | Rosso lampeggiante
Medio (16 - 89 %) | Spento
Massimo (90 - 100 %) | Spento

Nota

- L’indicatore di carica lampeggia in rosso quando il livello di carica della batteria è basso e il tablet richiede una carica per continuare a funzionare.

Argomento correlato
Parti e controlli
Caratteristiche tecniche
Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato
Note sull’uso dell’alimentatore
Note sulla carica