Operazione

# Registrazione del telecomando

Utilizzando la funzione di telecomando a infrarossi (IR), il tablet può essere utilizzato come un telecomando.
Registrando il codice di più telecomandi, è possibile far funzionare più apparecchi con un solo tablet.
Le operazioni utilizzate con frequenza, come la regolazione del volume o il cambio dei canali, possono essere eseguite con gesti intuitivi.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Controllo remoto].

Si avvia l’applicazione [Controllo remoto].

1. Toccare [Aggiungi dispositivo] o [ Aggiungi dispositivo].

1. Registrare il tablet come telecomando seguendo le istruzioni sullo schermo.

Se necessario, eseguire [Test controllo remoto].
Al termine della registrazione, viene nuovamente visualizzata la schermata di elenco degli apparecchi illustrata al punto 2. Toccare il nome dell’apparecchio registrato per visualizzare la schermata del telecomando.

Indicazione sullo schermo | Descrizione
1 | Commuta tra le funzioni Telecomando completo e Telecomando a “gesti” | Alterna la funzione di telecomando a “gesti”, attivata mediante gesti quali toccare o sfogliare rapidamente, e la funzione di telecomando “completo”, attivata mediante il tocco dei tasti [Dettagli].
2 | Commuta i telecomandi registrati | Commuta il telecomando registrato toccando l’icona a sinistra e a destra dell’apparecchio correntemente controllato.
3 | Macro | Registra una macro che consente di eseguire consecutivamente più operazioni con un solo pulsante.
4 | Menu delle opzioni | Configura impostazioni dettagliate come la modifica o l’eliminazione degli apparecchi registrati.
5 | Macro registrata | Toccare per eseguire la macro registrata.

Suggerimento

- Questa applicazione può essere utilizzata come “Piccole app”.

- È possibile configurare l’interfaccia impostata toccando [Modifica interfaccia] in (menu delle opzioni). È possibile configurare l’interfaccia separatamente per ogni apparecchio registrato.

- Se la categoria o il produttore non sono visualizzati, consentire al tablet di apprendere il segnale del telecomando, quindi registrarlo.

- A seconda della categoria o del produttore, potrebbero venire visualizzati due o più apparecchi. Se sono visualizzati più apparecchi, verificare il funzionamento del telecomando con ciascun telecomando visualizzato e selezionare quello che funziona correttamente.

### Per effettuare la registrazione come telecomando per un altro apparecchio

Toccare (Indietro), quindi toccare [ Aggiungi dispositivo] nella schermata di elenco degli apparecchi.

## Apprendimento del segnale del telecomando e registrazione del telecomando

Se il tipo o il produttore dell’apparecchio non sono visualizzati, registrare il telecomando nel modo seguente.

1. Avviare l’applicazione [Controllo remoto].

1. Toccare [Aggiungi dispositivo] o [ Aggiungi dispositivo].

1. Toccare [Configurazione manuale].

1. Selezionare una voce da [Tipo di dispositivo:].

Viene visualizzata la schermata di apprendimento dei comandi del telecomando.

1. Toccare il tasto al quale assegnare il comando mediante l’apprendimento.

1. Mentre è visualizzata la schermata del menu, toccare [Ottieni segnale].

1. Avvicinare il trasmettitore a infrarossi (IR) del telecomando alla porta dati a infrarossi (IR) del tablet come illustrato nella seguente figura e quindi toccare [Avvia].

1. Premere il tasto da apprendere sul telecomando.

Al termine dell’apprendimento, il tasto registrato viene evidenziato sullo schermo.
Per apprendere ulteriori tasti, ripetere i punti da 5 a 8.

1. Toccare [Avanti], selezionare un gesto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo e quindi toccare [Fine].

Terminata la registrazione del tasto, viene nuovamente visualizzata la schermata di elenco degli apparecchi illustrata al punto 2. Toccare il nome dell’apparecchio registrato per visualizzare la schermata del telecomando.
Nota

- Controllare che il telecomando da registrare sia un telecomando a infrarossi (IR).

- A seconda del tipo di telecomando a infrarossi (IR), il tablet potrebbe non essere in grado di apprendere alcune operazioni dei telecomandi. Questo non indica un malfunzionamento.

- Se non è possibile eseguire la registrazione al punto 7, la porta dati a infrarossi (IR) del tablet potrebbe non essere rivolta verso il telecomando. Controllare la posizione della porta dati a infrarossi (IR) del tablet, quindi provare nuovamente a far corrispondere le porte dati a infrarossi (IR) del tablet e del telecomando a una distanza da 20 mm a 50 mm.

Argomento correlato
Uso di “Piccole app”
Programmazione delle operazioni del telecomando (funzione macro)