Odnośnik

# Bryzgoszczelność

## Bryzgoszczelność tabletu

Tablet jest bryzgoszczelny*1 zgodnie ze stopniem ochrony IPX4 (zabezpieczony przed wodą rozbryzgową z dowolnego kierunku) japońskiej normy przemysłowej IEC 60529 (stopień ochrony zapewniany przez obudowę (kod IP)), ale nie jest w pełni wodoszczelny. Tabletu nie wolno używać w wodzie. Należy go również chronić przed zachlapaniem dużą ilością wody.
W przypadku niewłaściwej eksploatacji, woda może przedostać się do wnętrza tabletu, grożąc pożarem, porażeniem elektrycznym lub nieprawidłowym działaniem urządzenia.
Podczas przystąpieniem do użytkowania tabletu należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrości.
*1 Tablet jest bryzgoszczelny w przypadku ustawienia go w stacji dokującej, na przykład w stacji dokującej tabletu marki Sony (SGPDS4, oddzielnie w sprzedaży, niedostępna w niektórych krajach lub regionach) i przy szczelnie zamkniętych wszystkich pokrywach.

### Różne rodzaje cieczy

- Zabezpieczony przed czystą wodą i wodą z kranu

- Niezabezpieczony przed innymi cieczami niż podane powyżej (woda z mydłem, woda zawierająca detergenty lub sól do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł, woda basenowa, woda morska itp.)

Stopień bryzgoszczelności oparto na pomiarach przeprowadzonych przez firmę Sony w podanych powyżej warunkach.
Należy pamiętać, że awarie spowodowane przez wodę, która dostała się do wnętrza w wyniku niewłaściwego użytkowania, nie są objęte gwarancją.

## Uwagi dotyczące ładowania

### Znajdujący się w zestawie zasilacz sieciowy i kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego (SGPUC2) nie są bryzgoszczelne.

Należy uważać, aby nie chlapać wodą na zasilacz sieciowy.
Zasilacza sieciowego nie wolno dotykać mokrymi rękoma, ani używać go, gdy tablet jest wilgotny. W przeciwnym razie może dojść do porażenia elektrycznego.
Podczas ładowania tabletu należy pamiętać o poniższych środkach ostrości.

- Upewnić się, że w miejscu, gdzie będzie używany zasilacz sieciowy, nie ma wilgoci.

- Przed przystąpieniem do ładowania należy upewnić się, że tablet nie jest wilgotny. Widoczne na powierzchni tabletu kropelki wody należy starannie wytrzeć suchą szmatką, po czym pozostawić tablet w temperaturze pokojowej, aż wyschnie.

## Środki ostrożności podczas użytkowania tabletu w kuchni lub innych miejscach, gdzie może dojść do jego zachlapania

### Nie należy używać tabletu podłączonego do zasilacza sieciowego.

W takich warunkach tablet może być zasilany z wewnętrznego akumulatora.
Dotykanie zasilacza sieciowego mokrymi rękoma lub używanie go, gdy tablet jest wilgotny, grozi porażeniem elektrycznym.

### O bryzgoszczelności można mówić tylko przy starannie zamkniętych wszystkich pokrywach.

Przy zamykaniu pokryw należy zwrócić uwagę na ewentualne drobne zanieczyszczenia (na przykład włosy lub piasek), aby nie dostały się one pod pokrywy. Jeżeli woda dostanie się do gniazda (zestaw nagłowny), należy ją wytrzeć, a tablet, przed przystąpieniem do jego użytkowania, pozostawić w dobrze wietrzonym, zacienionym miejscu, aż całkowicie wyschnie.

### Tabletu nie należy używać ani pozostawiać w wilgotnym miejscu, na przykład w łazience lub saunie.

### Nie należy używać tabletu z podłączonymi słuchawkami lub zestawem nagłownym.

### Tabletu nie wolno używać w wodzie. Należy go również chronić przed zachlapaniem dużą ilością wody.

Mokry tablet należy przetrzeć miękką, suchą szmatką itp.

### Tablet należy chronić, aby nie znalazła się na nim lub nie przedostała się do jego wnętrza woda z mydłem, szampon, woda zawierająca detergenty lub sól do kąpieli, woda z gorących źródeł, woda basenowa, czy woda morska. Chronić tablet przed zanieczyszczeniami, takimi jak piasek, czy błoto.

Przypadkowo zabrudzony tablet należy przetrzeć miękką, suchą szmatką. Nie wolno stosować detergentów, środków chemicznych, nawilżanych chusteczek itp. Tabletu nie wolno suszyć nadmuchem gorącego powietrza, na przykład przy użyciu suszarki, wkładając tablet do piekarnika itp.

### Tabletu nie wolno używać w miejscach, gdzie może być narażony na intensywne chlapanie wody.

Tablet nie jest odporny na wodę pod ciśnieniem. Woda pod ciśnieniem, na przykład z kranu lub pod prysznicem, może spowodować awarię tabletu.

### Tablet należy chronić przed wysoką temperaturą (gorący prysznic, suszarka do włosów, kuchenka).

Tablet nie jest odporny na ciepło. Tablet należy ładować w przedziale temperatur od 5 °C to 35 °C.
Uwaga

- Pokrywa gniazda wielofunkcyjnego jest niezbędna dla zapewnienia bryzgoszczelności urządzenia. Pokrywę gniazda wielofunkcyjnego należy trzymać w bezpiecznym miejscu.

- Używać tabletu z zamocowanymi pokrywami gniazda wielofunkcyjnego i gniazda karty pamięci SD. W przeciwnym wypadku tablet przestaje być bryzgoszczelny.

Zagadnienia pokrewne
Części i elementy sterujące