Zadanie

# Rejestrowanie pilota zdalnego sterowania

Tablet może być wykorzystywany jako pilot zdalnego sterowania dzięki zastosowaniu w nim funkcji zdalnego sterowania na podczerwień (IR).
Po zarejestrowaniu kilku kodów zdalnego sterowania tablet może być wykorzystywany do obsługi kilku urządzeń.
Często używane operacje, takie jak zmiana poziomu głośności lub kanałów, można wykonywać w formie intuicyjnych gestów.

1. Puknij [ Aplikacje i widżety] - [ Remote control].

Zostanie uruchomiona aplikacja [Remote control].

1. Puknij [Add device] lub [ Add device].

1. Zarejestruj tablet jako pilota postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W razie potrzeby wykonaj [Remote control test].
Po zakończeniu rejestracji zostanie ponownie wyświetlony ekran z listą urządzeń z punktu 2. Puknij nazwę zarejestrowanego urządzenia, aby wyświetlić ekran pilota.

Element na ekranie | Opis
1 | Przełączanie pomiędzy pełnym lub gestowym pilotem zdalnego sterowania | Przełączanie funkcji zdalnego sterowania pomiędzy funkcją pilota „gestowego” obsługiwanego za pomocą gestów, takich jak pukanie lub trącanie, a funkcją „pełnego” pilota obsługiwanego puknięciami przycisków [Szczegóły].
2 | Przełączanie zarejestrowanych pilotów | Przełączanie zarejestrowanego pilota puknięciem ikony z lewej i prawej strony aktualnie obsługiwanego urządzenia.
3 | Makra | Rejestrowanie makra umożliwiającego wykonanie szeregu kolejnych operacji puknięciem jednego przycisku.
4 | Menu opcji | Wprowadzanie szczegółowych ustawień, takich jak edycja lub usuwanie zarejestrowanych urządzeń.
5 | Zarejestrowane makro | Puknięcie uruchamia zarejestrowane makro.

Wskazówka

- Ta aplikacja może być używana jako „Drobne aplikacje”.

- Puknięciem [Change skin] w (menu opcji) można skonfigurować ustawienie skórki. Skórkę można skonfigurować oddzielnie dla każdego zarejestrowanego urządzenia.

- Jeżeli nie jest wyświetlana kategoria ani producent, można zezwolić, aby tablet rozpoznał sygnał zdalnego sterowania, i dopiero wówczas zarejestrować go.

- W przypadku pewnych kategorii lub producentów może zostać wyświetlona większa liczba urządzeń. W przypadku wyświetlenia kilku urządzeń, należy sprawdzić działanie funkcji zdalnego sterowania dla każdego wyświetlonego pilota i wybrać ten, który działa prawidłowo.

### Rejestrowanie pilota dla kolejnego urządzenia

Puknij (wstecz), a następnie puknij [ Add device] na ekranie z listą urządzeń.

## Rozpoznawanie sygnału zdalnego sterowania i rejestrowanie go

Jeżeli nie jest wyświetlany typ lub producent urządzenia odpowiadający danemu urządzeniu, pilota można zarejestrować w następujący sposób.

1. Uruchom aplikację [Remote control].

1. Puknij [Add device] lub [ Add device].

1. Puknij [Manual setup].

1. Z listy [Device type:] wybierz daną pozycję.

Zostanie wyświetlony ekran uczenia poleceń pilota zdalnego sterowania.

1. Puknij przycisk, któremu chcesz przypisać rozpoznane polecenie.

1. Po wyświetleniu ekranu menu puknij [Learn signal].

1. Przybliż nadajnik podczerwieni pilota, który ma być zarejestrowany, do czujnika podczerwieni w tablecie, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie puknij [Start].

1. Naciśnij na pilocie przycisk, który ma zostać rozpoznany.

Po zakończonej procedurze uczenia, zarejestrowany przycisk zostanie podświetlony na ekranie.
Aby rozpoznać więcej przycisków, wystarczy powtórzyć czynności opisane w punktach od 5 do 8.

1. Puknij [Next], wybierz gest postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie puknij [Finish].

Po zarejestrowaniu przycisku zostanie ponownie wyświetlony ekran z listą urządzeń z punktu 2. Puknij nazwę zarejestrowanego urządzenia, aby wyświetlić ekran pilota.
Uwaga

- Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania, który ma zostać zarejestrowany, jest pilotem na podczerwień.

- W przypadku niektórych pilotów zdalnego sterowania, tablet może nie być w stanie nauczyć się pewnych operacji. Nie świadczy to o usterce.

- Jeżeli nie można przeprowadzić rejestracji w punkcie 7, czujnik podczerwieni w tablecie może nie być skierowany w stronę czujnika w pilocie. Sprawdź położenie czujnika podczerwieni w tablecie, a następnie spróbuj ponownie ustawić czujniki podczerwieni w tablecie i pilocie w odległości około 20 mm do 50 mm.

Zagadnienia pokrewne
Korzystanie z funkcji „Drobne aplikacje”
Programowanie operacji w pilocie zdalnego sterowania (funkcja makro)