İşlem

# Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi

Tablet bilgisayarınız, kızılötesi uzaktan (IR) kumanda özelliği kullanılarak bir uzaktan kumanda olarak kullanılabilir.
Birden fazla uzaktan kumanda kodu kaydederek, birden fazla aygıtı tek bir tablet bilgisayarla kumanda edebilirsiniz.
Ses seviyesinin veya kanalların değiştirilmesi gibi sıkça kullanılan işlemler ekrana dokunularak gerçekleştirilebilir.

1. Sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Remote control] seçimlerini yapın.

Remote control uygulaması başlayacaktır.

1. [Register device] veya [ Register device] seçimini yapın.

1. [Easy registration] düğmesine basın.

1. Ekranda verilen talimatları takip ederek tablet bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kaydedin.

Gerekirse, [Remote control test] işlemini uygulayın.
Ayar işlemi tamamlandıktan sonra aygıt listesi ekranı görüntülenir. Kaydedilen bilgisayarın adına dokunun.

Ekranda görüntülenen öğe | Tanım
1 | Tam veya hareket algılamalı uzaktan kumanda özelliği arasında geçiş | Uzaktan kumanda özelliğini sürükleme veya kaydırma gibi hareketlerle çalıştırılan “hareket kontrollü” uzaktan kumanda ile dokunularak çalıştırılan “tam” uzaktan kumanda arasında değiştirebilirsiniz [Ayrıntılar].
2 | Kayıtlı uzaktan kumandalar arasında geçiş | Mevcut durumda kumanda edilen aygıtın sol ve sağ tarafındaki simgeye basarak kayıtlı uzaktan kumandayı değiştirebilirsiniz.
3 | Makroyu yapılandır | Yalnızca düğmeye dokunularak sırayla birden fazla aygıt işlemini gerçekleştirmenize izin veren makroyu kaydeder.
4 | Seçenekler menüsü | Kayıtlı aygıtların düzenlenmesi veya silinmesi vb. gibi ayrıntılı ayarları yapar.
5 | Kayıtlı makro | Kaydedilen makroyu çalıştırmak için dokunun.

İpucu

- Bu uygulama, Küçük Uygulamalar olarak kullanılabilir.

- (Seçenekler menüsü) altından [Change skin] düğmesine basarak, arayüzü yapılandırabilirsiniz. Arayüzü, her bir kayıtlı aygıt için ayrı olarak yapılandırabilirsiniz.

- Kategori veya üretici görüntülenmiyorsa, tablet bilgisayarınızın uzaktan kumanda sinyalini öğrenmesini ve ardından kaydetmesini sağlayabilirsiniz.

- Kategori veya üreticiye bağlı olarak iki veya daha fazla sayıda aygıt görüntülenebilir. Birden fazla aygıt görüntüleniyorsa, uzaktan kumanda çalışmasını görüntülenen her bir kumandayla test edin ve doğru çalışanı seçin.

### Başka bir aygıtın uzaktan kumandası olarak kaydetmek için

Aygıt listesi ekranından (Geri) ve ardından [ Register device] düğmesine basın.

## Uzaktan kumanda sinyalinin öğrenilmesi ve kaydedilmesi

Aygıt kategorisi veya üreticisi görüntülenmiyorsa, [Easy registration] öğesi altında bulamazsanız, uzaktan kumandayı aşağıda açıklandığı şekilde kaydedin.

1. Remote control uygulamasını başlatın.

1. [ Register device] veya [Register device] seçimini yapın.

1. [Learn from a remote control] düğmesine basın.

1. Kategoriyi seçin.

Ekranda bir uzaktan kumanda görüntüsü açılır.

1. Sinyali atamak istediğiniz düğmeye basın.

1. Menü ekranı görüntülendiğinde, [Learn remote command] seçimini yapın.

1. Kaydedilecek uzaktan kumandayı tablet bilgisayarınızın IR veri girişine yakın bir noktaya getirin, [Start] düğmesine basın ve ardından uzaktan kumandanın öğrenilecek düğmesine basın.

Düğmeye basıldığında, ekranda uzaktan kumanda görüntülenir.
İpucu

- Daha fazla düğmenin öğrenilmesi için, 4 ila 7. adımlar arasındaki işlemleri tekrarlayın.

İlgili Konu
“Küçük Uygulamalar” Kullanımı
Uzaktan Kumanda İşlemlerinin Programlanması (Makro İşlevi)