İşlem

# Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi

Tablet bilgisayarınız, kızılötesi uzaktan (IR) kumanda özelliği kullanılarak bir uzaktan kumanda olarak kullanılabilir.
Birden fazla uzaktan kumanda kodu kaydederek, birden fazla aygıtı tek bir tablet bilgisayarla kumanda edebilirsiniz.
Ses seviyesinin veya kanalların değiştirilmesi gibi sıkça kullanılan işlemler ekrana dokunularak gerçekleştirilebilir.

1. Sırasıyla [ Uygulamalar ve Widget’lar] - [ Remote control] seçimlerini yapın.

[Remote control] uygulaması başlar.

1. [Add device] veya [ Add device] seçimini yapın.

1. Ekranda verilen talimatları takip ederek tablet bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kaydedin.

Gerekirse, [Remote control test] işlemini uygulayın.
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ekran, 2. adımdaki aygıt listesi ekranına geri döner. Uzaktan kumanda ekranını görüntülemek için, kaydedilen aygıtın adına dokunun.

Ekranda görüntülenen öğe | Tanım
1 | Tam veya hareket algılamalı uzaktan kumanda özelliği arasında geçiş | Uzaktan kumanda özelliğini dokunma veya sürükleme gibi hareketlerle çalıştırılan “hareket kontrollü” uzaktan kumanda ile dokunularak çalıştırılan “tam” uzaktan kumanda arasında değiştirebilirsiniz [Ayrıntılar].
2 | Kayıtlı uzaktan kumandalar arasında geçiş | Mevcut durumda kumanda edilen aygıtın sol ve sağ tarafındaki simgeye basarak kayıtlı uzaktan kumandayı değiştirebilirsiniz.
3 | Makrolar | Yalnızca düğmeye dokunularak sırayla birden fazla işlemi gerçekleştirmenize izin veren makroyu kaydeder.
4 | Seçenekler menüsü | Kayıtlı aygıtların düzenlenmesi veya silinmesi vb. gibi ayrıntılı ayarları yapar.
5 | Kayıtlı makro | Kaydedilen makroyu çalıştırmak için dokunun.

İpucu

- Bu uygulama, “Küçük uygulamalar”. olarak kullanılabilir

- (Seçenekler menüsü) altından [Change skin] düğmesine basarak, arayüzü yapılandırabilirsiniz. Arayüzü, her bir kayıtlı aygıt için ayrı olarak yapılandırabilirsiniz.

- Kategori veya üretici görüntülenmiyorsa, tablet bilgisayarınızın uzaktan kumanda sinyalini öğrenmesini ve ardından kaydetmesini sağlayabilirsiniz.

- Kategori veya üreticiye bağlı olarak iki veya daha fazla sayıda aygıt görüntülenebilir. Birden fazla aygıt görüntüleniyorsa, uzaktan kumanda çalışmasını görüntülenen her bir kumandayla test edin ve doğru çalışanı seçin.

### Başka bir aygıt için bir uzaktan kumanda olarak kaydetmek için

Sırasıyla (Geri) ve aygıt listesi ekranından [ Add device] düğmesine basın.

## Uzaktan kumanda sinyalinin öğrenilmesi ve kaydedilmesi

İlgili aygıtın aygıt tipi veya üreticisi görüntülenmiyorsa, uzaktan kumandayı aşağıda açıklandığı şekilde kaydedin.

1. [Remote control] uygulamasını başlatın.

1. [Add device] veya [ Add device] seçimini yapın.

1. [Manual setup] düğmesine basın.

1. [Device type:] altından bir öğe seçin.

Uzaktan kumanda komutlarının atanması için kullanılan ekran görüntülenir.

1. Komutun atanmasını istediğiniz düğmeye basın.

1. Menü ekranı görüntülendiğinde, [Learn signal] seçimini yapın.

1. Kaydedilecek uzaktan kumandanın IR ileticisini, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasına yaklaştırın ve ardından [Start] düğmesine basın.

1. Uzaktan kumandaya atanacak düğmeye basın.

Atama işlemi tamamlandığında, kaydedilen düğme ekranda vurgulanır.
Daha fazla düğme atamak için, 5 ila 8. adımlar arasındaki işlemleri tekrarlayın.

1. [Next] düğmesine basın, ekrandaki talimatları takip ederek hareketi seçin ve ardından [Finish] düğmesine basın.

Düğme kaydedildikten sonra ekran, 2. adımdaki aygıt listesi ekranına geri döner. Uzaktan kumanda ekranını görüntülemek için, kaydedilen aygıtın adına dokunun.
Not

- Kaydedilecek uzaktan kumandanın bir IR uzaktan kumanda olduğundan emin olun.

- Tablet bilgisayarınız, IR uzaktan kumandanın tipine bağlı olarak bazı uzaktan kumanda işlemlerini öğrenemeyebilir. Bu bir arıza olduğunu göstermez.

- 7. adımda kayıt işlemini gerçekleştiremezseniz, tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktası, uzaktan kumandaya bakmıyor olabilir. Tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasının konumunu kontrol edin, ardından, tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktasının konumunu kontrol edin ve tablet bilgisayarınızın IR veri bağlantı noktaları ile uzaktan kumandayı yaklaşık 20 mm ila 50 mm mesafeden tekrar eşleştirmeyi deneyin.

İlgili Konu
“Küçük uygulamalar” Kullanımı
Uzaktan Kumanda İşlemlerinin Programlanması (Makro İşlevi)