Opravilo

# Registracija daljinskega upravljalnika

Tablični računalnik lahko uporabljate kot daljinski upravljalnik s pomočjo funkcije infrardečega (IR) oddaljenega nadzora.
Z registracijo več kod daljinskega upravljalnika, lahko z enim tabličnim računalnikom upravljate več naprav.
Pogosto uporabljene operacije, kot je sprememba glasnosti ali kanalov, lahko izvedete z intuitivnimi kretnjami.

1. Dotaknite se [ Apps & Widgets] - [ Remote control].

Zažene se aplikacija [Remote control].

1. Dotaknite se [Add device] ali [ Add device].

1. Tablični računalnik registrirajte kot daljinski upravljalnik tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Po potrebi izvedite [Remote control test].
Ko zaključite z registracijo, se zaslon vrne na zaslon s seznamom naprav 2. koraka. Dotaknite se imena registrirane naprave, da prikažete zaslon daljinskega upravljalnika.

Prikaz na zaslonu | Opis
1 | Preklop med funkcijo popolnega oddaljenega nadzora in oddaljenega nadzora s kretnjami | Preklop med načinoma daljinskega upravljalnika, med upravljanjem s »kretnjami«, kot so dotiki ali drsenje, in »polnim« oddaljenim nadzorom z dotiki gumbov [Podrobnosti].
2 | Preklop med registriranimi daljinskimi upravljalniki | Med registriranimi daljinskimi upravljalniki preklapljate z dotikom ikone na levi in desni strani naprave, ki jo trenutno upravljate.
3 | Makri | Registracija makra, ki vam omogoča izvedbo več zaporednih operacij z dotikom gumba.
4 | Meni možnosti | Izvedba podrobnih nastavitev, kot je urejanje ali brisanje registriranih naprav.
5 | Registriran makro | Dotaknite se za zagon registriranega makra.

Nasvet

- To aplikacijo je mogoče uporabljati kot »Small apps«.

- Z dotikom [Change skin] v (meni Možnosti) lahko konfigurirate preobleko. Preobleko lahko konfigurirate posebej za vsako registrirano napravo.

- Če kategorija ali proizvajalec ni prikazan, dovolite tabličnemu računalniku, da se nauči signala daljinskega upravljalnika in ga nato registrirajte.

- Prikazani sta lahko dve ali več naprav, odvisno od kategorije ali proizvajalca. Če je prikazana več kot ena naprava, preskusite delovanje daljinskega upravljalnika z vsakim prikazanim daljinskim upravljalnikom in izberite tistega, ki dela pravilno.

### Registracija tabličnega računalnika kot daljinskega upravljalnika za drugo napravo

Dotaknite se (Nazaj) in nato [ Add device] na zaslonu s seznamom naprav.

## Učenje signala daljinskega upravljalnika in njegova registracija

Če vrsta ali proizvajalec te naprave ni prikazan, registrirajte daljinski upravljalnik na naslednji način.

1. Zaženite aplikacijo [Remote control].

1. Dotaknite se [Add device] ali [ Add device].

1. Dotaknite se [Manual setup].

1. Iz [Device type:] izberite element.

Prikaže se zaslon za učenje ukazov daljinskega upravljalnika.

1. Dotaknite se gumba, katerega ukaz želite priučiti.

1. Ko je prikazan meni, se dotaknite [Learn signal].

1. Približajte oddajnik IR daljinskega upravljalnika k vratom IR tabličnega računalnika, kot je prikazano na naslednji ilustraciji in se dotaknite [Start].

1. Pritisnite gumb, ki ga želite priučiti na daljinskem upravljalniku.

Ko zaključite z učenjem, bo registrirani gumb označen na zaslonu.
Če želite priučiti več gumbov, ponovite korake od 5 do 8.

1. Dotaknite se [Next], izberite kretnjo tako, da sledite navodilom na zaslonu in se dotaknite [Finish].

Ko je gumb registriran, se zaslon povrne na zaslon s seznamom naprav 2. koraka. Dotaknite se imena registrirane naprave, da prikažete zaslon daljinskega upravljalnika.
Opomba

- Preverite, ali je daljinski upravljalnik, ki ga želite registrirati, daljinski upravljalnik IR.

- Tabličnega računalnika morda ne bo mogoče priučiti vseh operacij daljinskega upravljalnika, odvisno od vrste daljinskega upravljalnika IR. To ne pomeni, da je prišlo do okvare.

- Če se ne morete registrirati v 7. koraku, vrata IR na tabličnem računalniku morda niso usmerjena proti daljinskemu upravljalniku. Preverite položaj vrat IR na tabličnem računalniku, nato znova poskusite povezati vrata IR na tabličnem računalniku in daljinski upravljalnik v razdalji približno 20 mm do 50 mm.

Povezana tema
Uporaba »Small apps«
Programiranje operacij v daljinskem upravljalniku (funkcija makro)