VAIO Kullanım Kılavuzu

Referans

# Wi-Fi(R) (Kablosuz Yerel Ağ) İşlevini Kullanmaya Yönelik Notlar

Wi-Fi işlevini kullanmadan önce, doğru kullanım için aşağıdaki önlemleri okuyun.

- VAIO bilgisayarınızı Wi-Fi ile Uyku modundan çıkaramazsınız.

- Bazı ülke veya bölgelerde, Wi-Fi ürünlerinin kullanımı yerel yönetmeliklerle sınırlandırılmış olabilir.

- Wi-Fi aygıtları, çeşitli aygıtlar tarafından kullanılan 2,4 GHz bandında çalışır. Bunlarda, aynı bant genişliğini kullanan diğer aygıtlarla girişimi en aza indirmek için gereken teknoloji bulunur, ancak radyo girişimi halen iletişim hızlarını düşürebilir, iletişim mesafesini daraltabilir veya iletişim hatasına neden olabilir.

- VAIO bilgisayarınızın BLUETOOTH işlevi ve 2,4 GHz Wi-Fi işlevi etkinse, girişim meydana gelerek iletişim hızlarını düşürebilir veya diğer sorunlara neden olabilir.

- İletişim hızı ve mesafesi aşağıdaki koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

- Aygıtlar arasındaki mesafeye

- Aygıtlar arasında engel olup olmamasına

- Aygıt yapılandırmasına

- Radyo koşullarına

- Bulunulan ortama (duvarlarda kullanılan malzeme vb. dahil)

- Kullanılan uygulama
  İletişim radyo koşullarına bağlı olarak kesilebilir.

- Teknik özelliklerde belirtilen veri aktarım hızı, teorik olarak maksimum hız değeridir ve gerçek veri aktarım hızını yansıtmayabilir.

- Gerçek iletişim hızı, VAIO bilgisayarınızda görüntülendiği kadar yüksek olmayabilir.

- 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi frekans bantları birbiriyle iletişim kuramaz.

- IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n (2,4 GHz) veri aktarım hızı, bir IEEE 802.11b ürünüyle birlikte kullanıldığında girişimden etkilenebilir. Ayrıca IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n, bir IEEE 802.11b ürünüyle uyumluluğu korumak için aktarım hızını otomatik olarak düşürür. Erişim noktanızın kanal ayarlarını değiştirerek aktarım hızını geri kazanabilirsiniz.

- Wi-Fi işlevini aniden durdurmak için, VAIO bilgisayarınızı kapatın.

- Kablosuz yerel ağ standardının içerdiği şifreleme yöntemleri: Bir güvenlik protokolü olan Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ve Wi-Fi Protected Access (WPA). IEEE ve Wi-Fi Alliance tarafından birlikte önerilen, WPA2 ve WPA varolan Wi-Fi ağları için veri koruma seviyesini ve erişim kontrolünü arttıran birlikte çalışabilir güvenlik genişletmelerine dayalı standartlar spesifikasyonudur. WPA, IEEE 802.11i özellikleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. 802.1X ve Extensible Authentication Protocol (EAP) kullanan kullanıcı kimlik doğrulamasına ek olarak, gelişmiş veri şifreleme Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) kullanır. Veri şifreleme, istemciler ve erişim noktaları arasındaki saldırıya açık kablosuz bağlantıyı korur. Ayrıca, gizlilik sağlamak için diğer tipik LAN güvenlik mekanizmaları şunlardır: Parola koruma, uçtan uca şifreleme, özel sanal ağlar ve kimlik doğrulama. WPA'nın ikinci kuşak ürünü olan WPA2, daha güçlü veri koruması ve ağ erişim kontrolü sağlarken, 802.11b, 802.11a, 802.11g ve 802.11n standartları, multi-band ve multi-mode dahil 802.11 aygıtlarının tüm versiyonlarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca, onaylı IEEE 802.11i standardına bağlı olan WPA2, National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 uyumlu AES şifreleme işlemi sürecini ve 802.1X-tabanlı kimlik doğrulama işlemini uygulayarak hükümet tarafından da güvence altına alınmıştır. WPA2, öncesinde bulunan WPA ile uyumludur.

İlgili Konu
Wi-Fi(R) (Kablosuz Yerel Ağ) Standartları Hakkında
Wi-Fi(R) (Kablosuz Yerel Ağ) İletişimlerini Başlatma
Wi-Fi(R) (Kablosuz Yerel Ağ) İletişimlerini Durdurma
BLUETOOTH(R) İşlevini Kullanma ile İlgili Notlar