VAIO Kullanım Kılavuzu

Görev

# Dahili Aygıtların Kısıtlanması

BIOS işlevi aşağıda listelenenler gibi dahili aygıtları devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu işlevi harici bağlantı ve iletişimleri önlemek için kullanabilirsiniz

- USB Ports

- Memory Card Slot (“Memory Stick Duo” yuvası ve SD bellek kartı yuvası)

- Optical Disc Drive

- Wireless Device

- LAN Device (LAN bağlantı noktası)

1. VAIO bilgisayarınız kapalıyken ASSIST düğmesine basın.

VAIO Care Kurtarma Modu (VAIO Care Rescue Mode) ekranı görünür.

1. BIOS kurulumunu başlat (Start BIOS setup) seçeneğini seçin.

Önceden ayarlanmışsa parolayı girin.
BIOS kurulum ekranı görüntülenir.

1. Advanced sekmesini seçmek için veya tuşuna basın.

1. İstediğiniz dahili aygıtı seçmek için veya tuşuna ve Enter tuşuna basın.

1. Disabled veya Enabled öğesini seçmek için veya tuşuna basın ve Enter tuşuna basın.

- Disabled’i seçtiğinizde:
  Seçili aygıt devre dışı kalır.

- Enabled’i seçtiğinizde:
  Seçili aygıt etkinleştirilir ve VAIO bilgisayarınızda kullanılabilir.

1. Exit sekmesini seçmek için veya tuşuna basın, Exit Setup’i seçin ve ardından Enter tuşuna basın.

Doğrulama istemi görüntülendiğinde Enter tuşuna basın.
Not

- Devre dışı bırakabileceğiniz aygıtlar modele göre farklılık gösterir.

- Kısıtlanan dahili aygıtları kullanarak VAIO bilgisayarınıza bir bağlantı noktası çoğaltıcı (birlikte verilmez) taktığınızda, aynı kısıtlama bağlantı noktası çoğaltıcı için de geçerli olur.
  Ayrıca, USB bağlantı noktalarının kullanımının kısıtlanması, bağlantı noktası çoğaltıcıda sabit disk sürücüyü de devre dışı bırakır.