VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Ketta sisestamine/eemaldamine
<Optilise ketta ajamiga mudelid>

Ketta saab VAIO arvutisse sisestada ja sealt eemaldada, kui arvuti on sisse lülitatud.

## Et sisestada ketast

1. Sisestage ketas optilise ketta ajamisse.

Kui optilise ketta ajam on vertikaalselt, sisestage ketas nii, et sildiga pool on teie poole.
Kui optilise ketta ajam on horisontaalselt, sisestage ketas nii, et sildiga pool on ülespoole.
Märkus

- Viige ketas otse ajamisse, kasutamata liigset jõudu.

- Enne ketta sisestamist veenduge, et optilise ketta ajamis ei ole ühtegi ketast.

### Et eemaldada ketas

1. Vajutage ajami väljutamisnuppu.

Ketas lükatakse välja.
Märkus

- Ärge tõmmake ketast optilise ketta ajamist jõuga välja enne, kui see on täiesti välja lükatud.

Seotud teema
Toetatud kettad<Optilise ketta ajamiga mudelid>
Teave regiooni koodide kohta<Optilise ketta ajamiga mudelid>