VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Traadita WAN-i käivitamine
<Traadita WAN-i toega mudelid>

Juhtmeta WAN (WWAN) ühenduse saate luua OneClick Interneti või AirCard Watcheri abil.

1. Avage ehis [Täpsemalt] ja valige ehis Sätted (Settings).

1. Valige Muuda arvuti sätteid (Change PC settings) parempoolsest alumisest nurgast.

1. Valige Raadiovõrk (Wireless) vasakpoolsest paanist ekraanil Arvutisätted (PC settings).

1. Veenduge, et Lennurežiim (Airplane mode) on Väljas (Off) ja muutke Mobiilne lairibaühendus (Mobile Broadband) sätet jaotises Raadiovõrguseadmed (Wireless devices) valikule arvutis (On).

1. Käivitage OneClick Internet või AirCard Watcher [Täpsemalt] ja valige Ühenda (Connect).

Märkus

- Kui VAIO arvutil on SIM-kaardi kate, siis kontrollige, et see oleks suletud. Vastasel korral ei pruugi juhtmeta WAN-funktsioon toimida.

Vihje

- Lisateavet juhtmeta WAN-funktsiooni kasutamise kohta vaadake operaatori juhistest.

Seotud teema
Enne traadita WAN-i kasutamist<Traadita WAN-i toega mudelid>
Juhtmeta WAN-ühenduste peatamine<Traadita WAN-i toega mudelid>