VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Pordijagaja ühendamine/eemaldamine

Saate ühendada VAIO arvuti pordijagajaga (pole kaasas).

## Pordijagaja ühendamine

1. Lülitage VAIO arvuti ja kõik arvutiga ühendatud välisseadmed välja ning ühendage seadmed arvuti küljest lahti.

Vihje

- Eemaldage kuvaripordi külge ühendatud AC-adapter ja kaablid ning HDMI-väljundport VAIO arvuti küljest. Saate ühendada VAIO arvuti nende ühendatud kaablitega pordijagajaga.

1. Ühendage pordijagaja AC-toiteallikaga.

Ühendage toitejuhtme (1) üks ots AC-adapteriga (2) ja teine ots AC-kontaktiga (3).
Seejärel ühendage AC-adapteri kaabel pordijagajal oleva pordiga DC IN (4).
Näidikutuli DC IN läheb põlema.

1. Eemaldage pordijagaja konnektori kate VAIO arvuti põhja küljest.

Märkus

- Pordijagaja konnektori katet võib olla raske eemaldada. Ärge kahjustage VAIO arvutit või katet katte eemaldamisel liigset survet avaldades. Hoidke eemaldatud kate tuleviku tarbeks alles.

1. Joondage VAIO arvuti tagumised alumised nurgad pordijagajal olevate suunistega.

Vihje

- Kui VAIO arvutiga on ühendatud laiendatud akukomplekt:
  konnektori (2) pordijagajale tõstmiseks lükake lapatsit noolega näidatud suunas (1). Pordijagaja ühendamisel veenduge, et lapats on lõpus.

- Kui VAIO arvutiga ei ole ühendatud laiendatud akukomplekti:
  arvuti ühendamine, kui konnektor on tõstetud asendis, võib konnektoreid kahjustada. Konnektori madalamale laskmiseks lükake lapatsit vastupidises suunas.

1. Laske VAIO arvuti õrnalt madalamale ja lükake nooltega näidatud ala, kuni arvuti läheb klõpsuga paika.

Ärge suruge VAIO arvutit vastu pordijagajat ega avaldage arvutile survet, kuna see võib arvutit ja pordijagajat kahjustada või tekitada rikke.
Märkus

- Pordijagaja ühendamiseks AC-toiteallikaga kasutage kindlasti määratletud AC-adapterit.

- Enne VAIO arvuti ühendamist pordijagajaga lülitage arvuti välja.

- Ärge liigutage VAIO arvutit, kui see on ühendatud pordijagaja külge, kuna see võib pordijagaja lahti eemaldada ning kahjustada pordijagajat ja arvutit.

## VAIO arvuti varundamine

Saate andmeid varundada pordijagaja sisseehitatud mäluseadmele.
Andmete varundamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, mis kuvatakse VAIO arvuti ühendamiseks pordijagajaga. Kui teil palutakse valida koht, kuhu salvestada varundatud andmed, valige pordijagajal sisseehitatud mäluseade.
Vihje

- Kui varundate andmeid esimest korda pordijagajale, peate läbima esialgse seadistuse. Esialgse seadistuse tegemiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Märkus

- Ärge eemaldage VAIO arvutit pordijagajast varundamise ajal.

- Kui määrate aknas Set up backup (Varundamise seadistamine) graafiku andmete varundamiseks, tehakse seda automaatselt. Kui eemaldate VAIO arvuti pordijagajast määratud varundamisajal, võib see andmeid rikkuda. Andmete rikkumise vältimiseks pordijagajast eemaldamisel, kui tähele ei panda toimuvat varundamist, muutke või tühistage varundamise graafik.

## Pordijagaja eemaldamine

1. Lülitage VAIO arvuti ja kõik välisseadmed välja.

1. Tõstke VAIO arvuti pordijagajast ära.

1. Asendage pordijagaja konnektori kate VAIO arvuti põhja küljes.

Märkus

- Salvestamata andmete kao ennetamiseks lülitage VAIO arvuti välja enne selle lahtiühendamist pordijagaja küljest.

Seotud teema
Pordijagaja osad ja juhtelemendid