VAIO kasutusjuhend

KKK

#### Kuidas leida VAIO arvuti sisseehitatud raadiovõrgu liidese füüsilist aadressi (MAC-aadress)?

- Kui teie juurdepääsupunktis on lubatud MAC-aadressi filtreerimine, siis registreerige VAIO arvuti MAC-aadress juurdepääsupunkti seadistuste aknas. Muidu ei saa arvuti juurdepääsupunktiga ühendust luua.
  Avage Käsuviip (Command Prompt) [Täpsemalt], sisestage «ipconfig /all» ja vajutage klahvi Enter. Füüsilise aadressi (MAC-aadressi) leiate väljalt Füüsiline aadress (Physical Address) jaotisest Wi-Fi juhtmevaba kohtvõrgu adapter (Wireless LAN adapter Wi-Fi).