VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Internetiga ühendamine juhtmega ühenduse abil

Enne interneti kasutamist peate sõlmima lepingu internetiteenuse pakkujaga (ISP) ja seadistama seadmed, mida on vaja VAIO arvuti internetiga ühendamiseks.
Ühendage LAN-kaabli (pole kaasas) üks ots VAIO arvuti LAN-porti ja teine ots ühendage võrku.
Märkus

- Interneti-pääsu jaoks vajalike seadmete ja VAIO arvuti Internetiga ühendamise kohta lisateabe saamiseks küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt.

- VAIO arvutit Internetiga ühendades kasutage kindlasti kaablit, mille peale on kirjutatud «Network» (Võrk) või «Ethernet» (Internet).

- Teil puudub juurdepääs LAN-võrkudele, kui BIOS-i häälestuskuval on LAN-pordi jaoks tehtud valik Disabled. Sellisel juhul muutke BIOS-i seadistust. [Täpsemalt]

- Ärge ühendage telefonikaablit oma VAIO arvuti LAN-porti.
  Kui LAN-port on ühendatud järgmiste võrkude või telefoniliinidega, võib kõrge elektrivool porti põhjustada kahjustusi, ülekuumenemist või tulekahju.

- Mis tahes võrk v.a 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T tüüpi võrgud.

- Avalik telefoni abonendiliin.

- Private branch exchange'i (PBX) telefonivõrk.

- Kodused (siseside valjuhääldi) või ettevõtete telefoniliinid (mitme liiniga ettevõtte telefon).

Vihje

- VAIO arvuti ühendamiseks Internetiga Wi-Fi(R) (LAN-raadiovõrk) funktsiooni abil peate häälestama Wi-Fi sätted. [Täpsemalt]

- Kui VAIO arvuti on pordilaiendiga (pole kaasas) ühendatud, saate LAN-kaabli ühendada pordilaiendi LAN-pordiga. [Täpsemalt]

Seotud teema
Teave internetiühenduse teenuste kohta
Teave võrgu (LAN) kohta
Wi-Fi(R)-ühenduste (raadiokohtvõrk) käivitamine