VAIO kasutusjuhend

Viide

# Enne traadita WAN-i kasutamist
<Traadita WAN-i toega mudelid>

Laivõrk (WAN) on laia levikuga sidevõrk, mis muudab võimalikuks ühenduse loomise kohalike arvutivõrkudega kaugelt, ja sageli on see saadaval operaatorite, näiteks telesideoperaatorite pakutud sidevahenditega.
Juhtmeta WAN-i (WWAN) kasutades saab VAIO arvuti luua ühenduse internetiga läbi juhtmeta võrgu igal pool, kus levib mobiilside.
Sõltuvalt operaatorist peate juhtmeta WAN-funktsiooni kasutamiseks võib-olla SIM-kaardi hoidjasse või arvutil olevasse pesasse sisestama SIM-kaardi. SIM-kaart on alusplaadi sees, mis on umbes krediitkaardi suurune.
Märkus

- Juhtmeta WAN ei pruugi olla saadaval mõnes riigis ja piirkonnas.

Vihje

- Sõltuvalt riigist ja mudelist võib VAIO valitud operaator teha teile pakkumise. Sellisel juhul on SIM-kaart kas operaatori SIM-pakis pappkarbis või juba sisestatud SIM-kaardi hoidjasse või pessa. Kui SIM-kaarti ei ole VAIO arvutiga kaasas, saate selle osta eelistatud operaatorilt.

## SIM-kaardi sisestamine

1. Lülitage VAIO arvuti välja.

1. Avage SIM-kaardi kate VAIO arvuti all.

1. Lükake SIM-kaardi hoidjat (1) noolega näidatud suunas ja avage hoidja.

1. Eemaldage SIM-kaart, surudes see alusplaadilt välja.

1. Sisestage SIM-kaart SIM-kaardi hoidjasse, nii et trükkplaat jääb suunaga üles.

1. Sulgege SIM-kaardi hoidja ja lükake hoidjat noolega näidatud suunas.

1. Sulgege SIM-kaardi kate.

Märkus

- Ärge puudutage SIM-kaardi trükkplaati.

- Enne SIM-kaardi sisestamist või eemaldamist hoidke VAIO arvutist tugevalt kinni.

- Ärge kahjustage kuidagi SIM-kaarti seda painutades või sellele survet avaldades.

Seotud teema
Traadita WAN-i käivitamine<Traadita WAN-i toega mudelid>
Juhtmeta WAN-ühenduste peatamine<Traadita WAN-i toega mudelid>