VAIO kasutusjuhend

Viide

# Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (raadiokohtvõrk) kasutamise kohta

Enne Wi-Fi-funktsiooni kasutamist lugege järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Mõnes riigis või piirkonnas võib Wi-Fi-toodete kasutamine olla piiratud kohalike eeskirjadega.

- Wi-Fi-seadmed töötavad 2,4 GHz ribaga, mida kasutatakse mitme seadmega. Tehnoloogiat kasutatakse raadiointerferentsi vähendamiseks teistelt seadmetelt, mis kasutavad sama riba; kuid raadiointerferents võib siiski aeglustada andmesidekiirust või põhjustada häireid andmesides.

- Kui teie VAIO arvutis on lubatud nii BLUETOOTH kui ka 2,4 GHz Wi-Fi, siis võib tekkida sidehäireid, mis põhjustavad aeglasemat sidet või muid probleeme.

- Liikumises olles Wi-Fi kaudu suhtlemiseks võib vajalik olla lepingu sõlmimine Wi-Fi-ühenduse teenusepakkujaga.

- Kui teie VAIO arvutil on standardne IEEE 802.11a/b/g/n, siis on 5 GHz Wi-Fi-funktsiooni kasutamine välitingimustes keelatud.

- Ühenduse kiirus ja ulatus sõltub järgmistest tingimustest.

- Seadmetevaheline kaugus.

- Takistused seadmete vahel.

- Seadme konfiguratsioon.

- Raadioside tingimused.

- Ümbritsev keskkond (sh seinamaterjal jms).

- Kasutusel olevad rakendused.
  Sõltuvalt raadioside tingimustest võivad ühendused katkeda.

- Tehnilistes andmetes määratud andmeedastuskiirus on teoreetiline maksimum ja see ei pruugi peegeldada tegelikku andmeedastuskiirust.

- Tegelik sidekiirus ei pruugi olla nii kiire, kui teie VAIO arvutis näidatud.

- 2,4 GHz ja 5 GHz Wi-Fi sagedusribad ei ühildu omavahel.

- IEEE 802.11g ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) andmeedastuskiirust võib mõjutada interferents, kui neid kasutatakse tootega IEEE 802.11b. Lisaks alandavad IEEE 802.11g ja IEEE 802.11n automaatselt edastuskiirust, et säilitada ühilduvust tootega IEEE 802.11b. Edastuskiirust saab uuesti kiirendada, muutes pääsupunkti kanalisätteid.

- Wi-Fi-funktsiooni järsuks peatamiseks lülitage VAIO arvuti välja.

- WLAN-i standard hõlmab krüptimismeetodeid: Wired Equivalent Privacy (WEP), mis on turvaprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). IEEE ja Wi-Fi Liidu ühisarvamuse kohaselt tuginevad WPA2 ja WPA standardite spetsifikatsioonid vastastikuse ühildatavuse turvalisuse täiustamisel, mis tõstab olemasolevate Wi-Fi-võrkude andmekaitse ja juurdepääsu reguleerimise taset. WPA on loodud nii, et see ühilduks IEEE 802.11i spetsifikatsioonidega. Lisaks kasutajaautentimisele 802.1X-i ja protokolliga Extensible Authentication Protocol (EAP) kasutab see täiustatud andmekrüptimist Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Andmekrüptimine kaitseb tundlikku juhtmeta ühendust klientide ja pääsupunktide vahel. Lisaks sellele on turvalisuse tagamiseks teisi tüüpilisi LAN-turvalisuse mehhanisme, näiteks: paroolikaitse, otsast otsani krüptimine, virtuaalsed privaatvõrgud ja autentimine. WPA uus generatsioon WPA2 pakub tugevamat andmekaitset ja võrgule juurdepääsu reguleerimist ning on lisaks loodud kõigi 802.11 seadmete versioonide turvamiseks, sh standardid 802.11b, 802.11a, 802.11g ja 802.11n, mitme ribaga ja mitme režiimiga seadmed. Lisaks pakub WPA2 kinnitatud IEEE 802.11i standardi kohaselt valitsustasemel turvalisust, kohaldades National Institute of Standards and Technology (NIST; Riiklik Standardite ja Tehnoloogia Instituut) FIPS 140-2-ga ühilduvat AES-krüptimisalgoritmi ja 802.1X-põhist autentimist. WPA2 ühildub tagasisuunas WPA-ga.

Seotud teema
Teave Wi-Fi(R) (raadiokohtvõrk) standardite kohta
Wi-Fi(R)-ühenduste (raadiokohtvõrk) käivitamine
Wi-Fi(R)-ühenduste (raadiokohtvõrk) peatamine
Märkusi BLUETOOTHi(R) kasutamise kohta