VAIO kasutusjuhend

Viide

# Ketaste käsitsemine
<Optilise ketta ajamiga mudelid>

Lugege järgmist teavet, et kaitsta ketastele salvestatud andmeid ja ketaste eest õigesti hoolitseda.

- Hoidke ketast kindlasti äärtest ja keskel olevast august, puutumata salvestuspinda (esituspinda), nagu on allpool näidatud.
  Ketta pinnal olevad sõrmejäljed ja tolm võivad põhjustada lugemise või kirjutamise tõrke. Hoidke ketta pind puhas.

- Sony ei vastuta mis tahes ketaste probleemide ja kahjustuste eest, mis tulenevad ketastele kleebitud siltidest. Lugege hoolikalt siltide rakenduse või sildi paberi juhendit ja pidage meeles, et teie vastutate nende kasutamise eest.

### Ketaste eest hoolitsemine

- Tavaliseks puhastamiseks hoidke ketast äärtest ja pühkige selle pinda pehme lapiga keskelt väljapoole, nagu all näidatud.

- Kui ketas on väga must, niisutage lappi veega, väänake korralikult välja ja pühkige ketast sellega. Kuivatage kettale jäänud niiskus kuiva lapiga.

- Ärge kasutage lahusteid, nagu bensiin, lahjendi, kaubandusvõrgus saadaval olevad puhastusvahendid, või antistaatilist pihustit, sest need võivad ketast kahjustada.