VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Wi-Fi(R)-ühenduste (raadiokohtvõrk) käivitamine

Saate luua Wi-Fi-ühenduse VAIO arvuti ja pääsupunkti (pole kaasas) vahel.
Enne Wi-Fi kasutamist veenduge, et Wi-Fi pääsupunkt on sees ja toimib.

1. Ühendage pääsupunkt VAIO arvutiga.

Lisateavet vt jaotisest Windowsi spikker ja tugi (Windows Help and Support) [Täpsemalt] ja pääsupunktiga kaasasolevast kasutusjuhendist.

1. Avage ehis [Täpsemalt] ja valige ehis Sätted (Settings).

1. Valige Muuda arvuti sätteid (Change PC settings) parempoolsest alumisest nurgast.

1. Valige Raadiovõrk (Wireless) vasakpoolsest paanist ekraanil Arvutisätted (PC settings).

1. Muutke Lennurežiim (Airplane mode) valikule Väljas (Off) ja säte WiFi (Wi-Fi) jaotises Raadiovõrguseadmed (Wireless devices) valikule arvutis (On).

Vihje

- Vt jaotist Windowsi spikker ja tugi (Windows Help and Support), et saada lisateavet funktsiooni Lennurežiim (Airplane mode) kohta. [Täpsemalt]

1. Avage ehis [Täpsemalt] ja valige ehis Sätted (Settings).

1. Valige (võrguikoon).

1. Valige soovitud pääsupunkt ja Ühenda (Connect).

Kui ühendus on loodud, kuvatakse Ühendatud (Connected) valitud juhtmeta pääsupunkti väljal.
Kui ilmub turvavõtme [Täpsemalt] sisestusaken, sisestage turvavõti ja valige OK.
Pange tähele, et turvavõtmed on tõstutundlikud.
Märkus

- IEEE 802.11a/b/g/n-iga mudelitel, millel on lubatud ainult 2,4 GHz Wi-Fi-funktsioon, ei saa VAIO arvuti 5 GHz Wi-Fi-pääsupunktiga ühendada. Kui lubatud on ainult 5 GHz Wi-Fi-funktsioon, ei saa arvuti luua ühendust 2,4 GHz Wi-Fi pääsupunktiga.
  IEEE 802.11b/g/n-iga seadmetel, millel on keelatud 2,4 GHz Wi-Fi-funktsioon, ei saa arvuti luua ühendust pääsupunktiga. Lisaks ei saa arvuti luua ühendust 5 GHz Wi-Fi pääsupunktiga.

- Enne ühenduste käivitamist Wi-Fi kaudu võib Wi-Fi pääsupunkti leidmine ja sellega ühenduse loomine aega võtta.

Vihje

- Kui ühendate VAIO arvuti pääsupunktiga turvavõtme sisestamise abil, registreeritakse pääsupunkt arvutis. Te ei pea sisestama turvavõtit järgnevate ühenduste jaoks.

## Wi-Fi-ühenduse oleku kontrollimine

Avage töölaud [Täpsemalt] ja liikuge Wi-Fi-ühenduse oleku kontrollimiseks töölaua teavitusalal hiirekursoriga ikooni (võrguikoon) kohale (nt VAIO arvutiga praegu ühendatud pääsupunkt).
Seotud teema
Teave Wi-Fi(R) (raadiokohtvõrk) standardite kohta
Wi-Fi(R)-ühenduste (raadiokohtvõrk) peatamine
Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (raadiokohtvõrk) kasutamise kohta
Teave Wi-Fi(R) (raadiokohtvõrk) turvavõtme kohta