VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Teave Wi-Fi(R) (raadiokohtvõrk) turvavõtme kohta

Turvavõti on turvaprotokoll Wi-Fi jaoks, mis krüptib juhtmeta Wi-Fi-s edastatud andmeid. Selle kohta öeldakse ka krüptimisvõti või WEP-i (Wired Equivalent Privacy) võti.
Turvavõtmega saavad sama võtmega juhtmeta seadmed, näiteks Wi-Fi pääsupunkt ja arvuti teineteisega Wi-Fi kaudu suhelda.
Turvavõti määratakse igale pääsupunktile vaikimisi. (Muutke kindlasti vaikimisi turvavõtit, et kaitsta andmeid volitamata kasutuse eest.) Kui te ei leia vaikimisi turvavõtit, vaadake pääsupunktiga kaasasolevat kasutusjuhendit.
Kui sisestate vale turvavõtme, järgige turvavõtme uuesti sisestamiseks neid etappe.

1. Avage ehis [Täpsemalt] ja valige ehis Sätted (Settings).

1. Valige (võrguikoon).

1. Tehke paremklõps soovitud võrgul ja valige Kuva ühenduse atribuudid (View connection properties).

1. Valige vahekaart Turve (Security).

1. Sisestage turvavõti väljale Võrgu turbevõti (Network security key) ja valige OK.

Seotud teema
Teave Wi-Fi(R) (raadiokohtvõrk) standardite kohta
Wi-Fi(R)-ühenduste (raadiokohtvõrk) käivitamine
Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (raadiokohtvõrk) kasutamise kohta