VAIO Ръководство на потребителя

Задача

# Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)

Ключът за защита представлява протокол за защита за Wi-Fi, който шифрова данните, предавани по Wi-Fi. Той е наричан още шифроващ ключ или WEP (Wired Equivalent Privacy) ключ.
Ключът за защита позволява на безжични устройства с еднакъв ключ, като например точка за Wi-Fi достъп и компютър, да комуникират помежду си по Wi-Fi.
Ключът за защита се назначава на всяка точка за достъп по подразбиране. (Уверете се, че ключът за защита по подразбиране е променен за защита на данните от неупълномощено използване.) Ако не можете да откриете ключа за защита по подразбиране, вж. ръководството, предоставено с точката на достъп.
Ако въведете грешен ключ за защита, следвайте стъпките по-долу за повторно въвеждане на ключа за защита.

1. Отворете препратките [Подробности] и изберете препратка (Настройки (Settings)).

1. Изберете (иконата за мрежа).

1. Щракнете с десния бутон върху желаната мрежа и изберете Преглед на свойствата на връзката (View connection properties).

1. Изберете раздела Защита (Security) .

1. Въведете ключ за защита в полето Ключ за защита на мрежата (Network security key) и изберете OK.

Сродна тема
Относно Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) стандартите
Стартиране на Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) комуникация
Забележки относно използването Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) функцията