Podręcznik użytkownika VAIO

Zadanie

# Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Najpierw należy nawiązać połączenie Wi-Fi między komputerem VAIO a punktem dostępowym (do nabycia osobno).
Przed skorzystaniem z sieci Wi-Fi należy upewnić się, że punkt dostępowy jest włączony i działa prawidłowo.

1. Podłącz punkt dostępowy do komputera VAIO.

Więcej informacji zawiera Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Windows Help and Support) [Szczegóły] oraz podręcznik dostarczony z punktem dostępowym.

1. Otwórz panel [Szczegóły] i wybierz opcję Ustawienia (Settings).

1. Wybierz opcję Zmień ustawienia komputera (Change PC settings) w prawym dolnym rogu.

1. Wybierz opcję Bezprzewodowe (Wireless) w lewym okienku ekranu Ustawienia (PC settings).

1. Zmień ustawienie opcji Tryb samolotowy (Airplane mode) na Wyłączony (Off) oraz ustawienie opcji Wi-Fi w obszarze Urządzenia bezprzewodowe (Wireless devices) na Włączony (On).

Wskazówka

- Zobacz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Windows Help and Support), aby uzyskać więcej informacji o funkcji Tryb samolotowy (Airplane mode). [Szczegóły]

1. Otwórz panel [Szczegóły] i wybierz opcję Ustawienia (Settings).

1. Wybierz opcję (ikona sieci).

1. Wybierz odpowiedni punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz (Connect).

Po nawiązaniu połączenia w polu wybranego bezprzewodowego punktu dostępowego pojawi się komunikat Podłączono (Connected).
Jeśli zostanie wyświetlone okno wprowadzani klucza zabezpieczeń [Szczegóły], wprowadź wymagany klucz zabezpieczeń i wybierz przycisk OK.
Należy pamiętać, że w kluczu zabezpieczeń jest rozróżniana wielkość liter.
Uwaga

- W przypadku modeli wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11a/b/g/n, jeśli włączona jest funkcja sieci Wi-Fi użyciem wyłącznie pasma 2,4 GHz, komputer VAIO nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi sieci Wi-Fi w paśmie 5 GHz. Ponadto, jeśli włączona jest funkcja sieci Wi-Fi z użyciem wyłącznie pasma 5 GHz, komputer nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi sieci Wi-Fi działającej w paśmie 2,4 GHz.
  W przypadku modeli wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11 b/g/n po wyłączeniu funkcji sieci Wi-Fi z użyciem wyłącznie pasma 2,4 GHz komputer nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi. Komputer nie może też wówczas nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi sieci Wi-Fi w paśmie 5 GHz.

- Przed rozpoczęciem komunikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi należy zaczekać na znalezienie punktu dostępowego sieci Wi-Fi i nawiązanie z nim połączenia.

Wskazówka

- Po nawiązaniu połączenia między komputerem VAIO a punktem dostępowym poprzez wprowadzenie klucza zabezpieczeń punkt dostępowy zostanie zarejestrowany w komputerze. Kolejne próby połączenia z tym punktem dostępowym nie wymagają już wprowadzania klucza zabezpieczeń.

## Sprawdzanie stanu połączenia z siecią Wi-Fi

Aby sprawdzić stan połączenia z siecią Wi-Fi, np. nazwę punktu dostępowego, z którym komputer VAIO jest w danym momencie połączony, można wyświetlić pulpit [Szczegóły] i ustawić wskaźnik myszy na ikonie (ikona sieci) w obszarze powiadomień pulpitu.
Powiązany temat
Informacje o standardach dotyczących funkcji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
Zatrzymywanie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
Uwagi dotyczące korzystania z funkcji sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
Informacje na temat klucza zabezpieczeń sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)