Podręcznik użytkownika VAIO

Zadanie

# Podłączanie i odłączanie replikatora portów

Komputer VAIO można podłączyć do replikatora portów (do nabycia osobno).

## Jak podłączyć replikator portów

1. Wyłącz komputer VAIO i wszystkie urządzenia peryferyjne oraz odłącz te urządzenia od komputera.

Wskazówka

- Odłącz kabel zasilacza oraz kable podłączone do złącza monitora i złącza wyjściowego HDMI od komputera VAIO. Nie można podłączać komputera VAIO do replikatora portów, dopóki te kable są podłączone.

1. Podłącz replikator portów do źródła zasilania.

Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (2), a drugą do gniazdka sieciowego (3).
Następnie podłącz kabel zasilacza sieciowego do złącza DC IN (4) w replikatorze portów.
Wskaźnik DC IN zaświeci.

1. Zdejmij pokrywę złącza replikatora portów na spodzie komputera VAIO.

Uwaga

- Zdjęcie pokrywy złącza replikatora portów może nastręczać pewne trudności. Pokrywę należy zdejmować ostrożnie, bez wywierania zbyt silnego nacisku, który mógłby uszkodzić komputer VAIO. Zdjętą pokrywę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

1. Ustaw tylne, dolne narożniki komputera VAIO w jednej linii z prowadnicami na replikatorze portów.

Wskazówka

- Jeśli do komputera VAIO jest podłączony akumulator dodatkowy (do nabycia osobno):
  Przesuń zatrzask w kierunku wskazanym strzałką (1), aby unieść złącze (2) na replikatorze portów. Upewnij się, że zatrzask jest przesunięty do samego końca podczas podłączania replikatora portów.

- Jeśli akumulator dodatkowy nie jest podłączony do komputera VAIO:
  Podłączenie komputera przy uniesionym złączu może spowodować uszkodzenie złączy. Należy przesunąć zatrzask w kierunku przeciwnym do wskazywanego strzałką, aby opuścić złącze.

1. Delikatnie opuść komputer VAIO i naciśnij w miejscach wskazanych strzałkami. Poprawne podłączenie komputera jest sygnalizowane kliknięciem.

Nie należy na siłę dociskać komputera VAIO do replikatora portów ani wywierać nadmiernego nacisku na komputer, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zarówno komputera, jak i replikatora portów.
Uwaga

- Należy pamiętać o podłączeniu replikatora portów do dostarczonego z nim zasilacza sieciowego.

- Przed podłączeniem komputera VAIO do replikatora portów należy wyłączyć komputer.

- Nie należy przemieszczać komputera VAIO, kiedy jest podłączony do replikatora portów, ponieważ może to spowodować odłączenie komputera od replikatora portów i pociągnąć za sobą uszkodzenie obu urządzeń.

## Jak utworzyć kopię zapasową komputera VAIO

Na wbudowanym urządzeniu magazynującym w replikatorze portów można utworzyć kopię zapasową danych.
Aby utworzyć kopię zapasową danych, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie na ekranie po podłączeniu komputera VAIO do replikatora portów. Po wyświetleniu monitu o miejsce zapisania danych kopii zapasowej wybierz wbudowane urządzenie magazynujące w replikatorze portów.
Wskazówka

- Przy pierwszym tworzeniu kopii zapasowej danych w replikatorze portów konieczne jest wykonanie wstępnej konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić wstępne ustawienia konfiguracyjne.

Uwaga

- Podczas tworzenia kopii zapasowej nie należy odłączać komputera VAIO od replikatora portów.

- Jeśli w oknie Skonfiguruj tworzenie kopii zapasowych zostanie ustawiony harmonogram tworzenia kopii zapasowej danych, kolejne kopie zapasowe będą tworzone automatycznie. Odłączenie komputera VAIO od replikatora portów podczas tworzenia kopii zapasowej zaplanowanej w harmonogramie może spowodować uszkodzenie danych. Aby uniknąć uszkodzenia danych wskutek odłączenia replikatora portów, można zmienić lub anulować harmonogram tworzenia kopii zapasowej.

## Jak odłączyć replikator portów

1. Wyłącz komputer VAIO i wszystkie urządzenia peryferyjne.

1. Podnieś komputer VAIO z replikatora portów.

1. Załóż pokrywę złącza replikatora portów na spodzie komputera VAIO.

Uwaga

- Aby zapobiec utracie niezapisanych danych, należy wyłączyć komputer VAIO przed odłączeniem go od replikatora portów.

Powiązany temat
Części i elementy sterujące replikatora portów