Podręcznik użytkownika VAIO

Zadanie

# Uruchamianie komunikacji w bezprzewodowej sieci WAN
<modele z funkcją bezprzewodowej sieci WAN>

Połączenie z bezprzewodową siecią WAN (WWAN) można nawiązać za pomocą funkcji OneClick Internet lub AirCard Watcher.

1. Otwórz panel [Szczegóły] i wybierz opcję Ustawienia (Settings).

1. Wybierz opcję Zmień ustawienia komputera (Change PC settings) w prawym dolnym rogu.

1. Wybierz opcję Bezprzewodowe (Wireless) w lewym okienku ekranu Ustawienia (PC settings).

1. Sprawdź, czy dla opcji Tryb samolotowy (Airplane mode) jest wybrane ustawienie Wyłączony (Off) i zmień ustawienie opcji Komórkowe połączenie szerokopasmowe (Mobile Broadband) w obszarze Urządzenia bezprzewodowe (Wireless devices) na Włączony (On).

1. Uruchom program OneClick Internet lub AirCard Watcher [Szczegóły] i wybierz opcję Połącz (Connect).

Uwaga

- Jeśli komputer VAIO jest wyposażony w pokrywę karty SIM, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta. W przeciwnym razie bezprzewodowa sieć WAN może nie działać.

Wskazówka

- Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z bezprzewodowej sieci WAN, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez operatora sieci komórkowej.

Powiązany temat
Przed użyciem bezprzewodowej sieci WAN<modele z funkcją bezprzewodowej sieci WAN>
Przerywanie połączenia z bezprzewodową siecią WAN<modele z funkcją bezprzewodowej sieci WAN>